 FUSE на Ваш розсуд, можете з кварцом, можете без (але в будь-якому випадку 8MHz)
Краще зовнішній термостабільний кварц (-40/+85°С).
Невідомо, як поведе себе мікроконтролер без кварцу
при мінусовій темературі!
FUSE_8MHz_Int ------ Внутрішній генератор
FUSE_8MHz----------- Зовнішній генератор