Главная страница -> VRTP -> Texнологии -> Спецприёмники, радиоприемники

Здравствуйте, Moldik ( Выход ) | Мой Профиль · 0 новых писем · Активные темы · Новые сообщения· Мой помощник

Главная
Помощь
Поиск по форуму
Форум
Фотогаллерея
Контакты
Ссылки
Поиск по статьям
Библиотека
Магазин VRTP
РАЗДЕЛЫ
Правила форума
временный раздел
Реклама на ВРТП
Статьи
Радиодетали
Измерительная техника
Технологии и материалы
Спецтехника
Микроконтроллеры
Технологии и связь
Пиратское радио
Начинающим.
Софт
Охрана, ОПС, СКУД
Разное
Самооборона
Медицинская техника
Ключевые слова
ООО "Крокс"
Источники питания
Новые книги
Шпионские штучки: Новое и лучшее
500 схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только (2-е издание)
Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах
Конструируем роботов. Дроны. Руководство для начинающих
Компьютер в лаборатории радиолюбителя
Радиоконструктор 3 и 4 2018
Шпионские штучки и защита от них. Сборник (19 книг)
Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только
Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель
Радиоконструктор 1 2018
Обновления
Волоконно-оптический сейсмограф.
Продвинутая прозвонка 2ом на PIC12F1840 от Eddy71
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 1. Знакомство
Meshtastic — оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 4. Прошивка модема, выход в сеть.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 3. Радиомодемы самодельные.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 2. Радиомодемы фирменные.
Пинцет измерительный nRLC
UHF спутники LEO, NEO, GEO – в простонародии SATCOM
Кросс-платформенный терминал - SerIO 3.x
Радиомикрофон на 868.3 МГц
Статистика
Время: 12:18:35
Зарегистрированных: 85996
Последним зарегистрирован: ucozdima
Рекорд посещаемости: 12585
Групп пользователей: 4
Группы:
[Admin] [Cоучастник] [Автор] [Модератор]
Сейчас на сайте
Всего: 160
Гостей: 142
Анонимных: 2
Пользователей: 16
Зарегистрированные: Moldik IYS mihael Yagarto vbifvbif miket67 Nesportsmen amzodiak Vodkin korneevsergey khach AntonSor Eger romal76 nbn Smile.
стеклотекстолит для ПП - недорого, реактивы для травления | Внимание! Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!
Страницы: (13) 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | Ответить Новая тема Новый опрос
Простой Приемник "Мальчиш" на Li-on., Стерео WFM/NFM приемник на KSH-148 Подписка на тему | Сообщить другу | Версия для печати
annie | Сообщение: # 447968 Sep 17 2012, 09:03 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 3297 Пользователь №: 36154 Регистрация: 24-August 08 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 17 2012, 09:24 PM)
Остаётся одно - обеспечить крупные габариты дросселя того же примерно номинала. Если не прокатит - прямо не знаю чего и думать...
А выяснил от чего грелся диод? Или думаешь что и так прокатит. Ведь Виталик правильно писал что диод может греться ТОЛЬКО от нагрузки. И я не напрасно написал - проверь вых. напряжение с сопротивлением 33 ком. Мало ли что со смесителем. -------------------- Самое страшное -это дурак с инициативой. А. Н. Туполев. Не спорь с дураком - люди могут не заметить разницы... Автор неизвестен.
victorus | Сообщение: # 448019 Sep 18 2012, 05:38 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 17 2012, 03:50 PM)
victorus, Можете рассказать в чём соль другого алгоритма энкодера? исходничек бы тоже не повредил, я не программист, но вдруг кому пригодится..
Вот прошивка с исходниками. Алгоритм инкодера более лучший. Кстате я зашивал программатором клоном mkII на at90usb162. Питание ставил 3.3В. При переходе на 5В у меня программатор не всегда зашивал. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 368 ) source.7z
TRANSFORMER | Сообщение: # 448161 Sep 18 2012, 09:40 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (annie @ Sep 17 2012, 10:03 PM)
И я не напрасно написал - проверь вых. напряжение с сопротивлением 33 ком. Мало ли что со смесителем.
Там нагрузка и без того есть - резисторная цепочка R4R5 на землю. Это делитель. Но и как доп. нагрузка тоже работает. Так что 28 кОм на землю по умолчанию подключено.. Попробую поменять дроссель...
annie | Сообщение: # 448222 Sep 19 2012, 01:01 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 3297 Пользователь №: 36154 Регистрация: 24-August 08 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 18 2012, 10:40 PM)
QUOTE (annie @ Sep 17 2012, 10:03 PM)
И я не напрасно написал - проверь вых. напряжение с сопротивлением 33 ком. Мало ли что со смесителем.
Там нагрузка и без того есть - резисторная цепочка R4R5 на землю. Это делитель. Но и как доп. нагрузка тоже работает. Так что 28 кОм на землю по умолчанию подключено.. Попробую поменять дроссель...
Я смотрю что заскоки не только у меня. Причем здесь цепочка сопротивлений? Таким способом ты проверишь какое напряжение при нужном тебе токе и исправен ли смеситель. -------------------- Самое страшное -это дурак с инициативой. А. Н. Туполев. Не спорь с дураком - люди могут не заметить разницы... Автор неизвестен.
TRANSFORMER | Сообщение: # 448553 Sep 21 2012, 01:59 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Всем доброго вечера. С МС34063 вроде разобрался, теперь есть непонятки с тюнером... Итак, всё по порядку: Поставил на место дросселя L2 крупную полосатую индуктивность номиналом 2200 мкГн. (обмотка - 13,5 Ом) (красная-красная-красная полоски). Нагрев диода VD1 и этого дросселя пропали как по волшебству! Потребляемый приёмником ток 130 мА, супер. Помех в наушниках нет, очень чистое шипение. Напряжение на конденсаторе С5 - 33 вольта с копейками. А вот напряжение на 9 ножке тюнера почему то 20,5 вольт. По крайней мере цифровой мультиметр такой вольтаж показывает. В чём косяк? Разве на резисторе R7 могло так много вольтажа упасть? Стабилитрон VD2 и кондер С4 пока не запаивал, наверно С4 надо бы запаять? Резистор R2 не ставил. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 21 2012, 02:46 PM
TRANSFORMER | Сообщение: # 448562 Sep 21 2012, 02:49 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Номинал резистора R7 точно 20 кОм? я поставил 22 кОм, но мне кажется, что лучше изменить этот номинал, не знаю то ли увеличить, то ли уменьшить.
rakov | Сообщение: # 448574 Sep 21 2012, 03:26 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 3676 Пользователь №: 29138 Регистрация: 2-February 08 Место жительства: | помоему, все в порядке. Ток получается 500 мкА. R7 не нужен - в тюнере своих резисторов хватает. С4 желательно впаять - хуже не станет, а пульсации поуменьшатся.
TRANSFORMER | Сообщение: # 448576 Sep 21 2012, 03:35 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | спасибо большое за ответ, Просто автор пишет, что напряжение на тюнере должно быть 33 вольт, а тут получается меньше.. Что думать не знаю, может кто-нибудь ещё опытом поделится? Меня грызут сомнения, что для варикапов тюнера, тока 500 мкА чересчур много будет.. Если там только варикапы, без хитро-схем... Контроллер ещё не прошил, надеюсь, что всё устаканится после прошивки! Если что, резистор R7 поменьше поставлю.. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 21 2012, 04:45 PM
vitalik_b | Сообщение: # 448596 Sep 21 2012, 05:31 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 21 2012, 01:59 PM)
Напряжение на конденсаторе С5 - 33 вольта с копейками. А вот напряжение на 9 ножке тюнера почему то 20,5 вольт. По крайней мере цифровой мультиметр такой вольтаж показывает. В чём косяк? Разве на резисторе R7 могло так много вольтажа упасть? Стабилитрон VD2 и кондер С4 пока не запаивал, наверно С4 надо бы запаять? Резистор R2 не ставил.
L5, C5, R7 можно выбросить. С4 надо ставить обязательно! Только я бы поставил на ёмкость по более - около 100 мкФ. И ещё С4 зашунтировать керамикой 0,1 мкФ. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 448664 Sep 22 2012, 01:12 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | ОК, постараюсь! электролиты на 50 вольт есть только 4.7 мкФ. Такой временно сойдёт? Хотя бы на время прошивки..
vitalik_b | Сообщение: # 448734 Sep 23 2012, 01:13 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Сойдёт, только как преобразователь относится к прошивке? -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
vitalik_b | Сообщение: # 448737 Sep 23 2012, 01:36 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков |
QUOTE (victorus @ Sep 18 2012, 05:38 AM)
Вот прошивка с исходниками. Алгоритм инкодера более лучший.
Лучший, но явно избыточный. У Вас энкодер подключен к выводам внешнего прерывания. Так вот. Настраиваем например INT0 на генерацию прерывания по восходящему фронту. На INT0 подаём канал A энкодера. Второй канал заводим на любую ножку. Срабатывает прерывание. Если на канале B 1 то инкремент счётного регистра, если ноль то декремент счётного регистра. Запрещаем прерывание от INT0. Потом ставим таймер на разрешение прерывание от INT0 через 1-10 мс. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 448738 Sep 23 2012, 02:33 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | На днях зашил микроконтролер. Прошивался минуты две, без глюков. Питание программатора было вместе с девайсом 4.3 вольта. Экран ожил сразу после верификации! Вот начало диапазона... Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 23 2012, 02:34 PM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
TRANSFORMER | Сообщение: # 448739 Sep 23 2012, 02:42 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Конец диапазона.. Экранчик светится с приличной яркостью и от питания 4,2 вольт, с подсветкой проблем нет! Подивился удобству изменять шаг перестройки кнопками. В конец диапазона махом уполз с шагом 10 МГц. Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
vitalik_b | Сообщение: # 448741 Sep 23 2012, 02:44 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Вау, а этот экранчик красивей чем я думал. Я когда то его подключал, так цветов вообще практически не было. Буду использовать его в своём проекте приёмника, тем более на контроллер дисплея я нашел ДШ и теперь можно с параметрами поиграться. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 448744 Sep 23 2012, 03:04 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | сохранился вот в таком режиме...старый добрый ФМ диапазон. есть немного замечаний по этой (новой) прошивке: 1) при вращении энкодера декоративный бегунок не бегает. Только после нажатия какой-либо кнопки, он словно вспоминает своё законное место и прыгает на место настроенной частоты. 2) в режиме настроек при переходе по пунктам меню картинка обновляется целиком - мигает весь экран, а должна перемещаться только стрелочка. 3) ну и неплохо бы пробелы в один пиксель сделать между буквами - по глазам бьёт, буквы сливаются, как-то нелепо смотрится..но впринципе терпимо. вот так. Если несложно, исправьте эти косяки пожалуйста, victorus или ещё кто из добровольцев... Кто нибудь может отгадать, что значит сине-белая буковка S рядом с видом модуляции??? Я так и не понял, не разобрался Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 23 2012, 03:23 PM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
TRANSFORMER | Сообщение: # 448745 Sep 23 2012, 03:15 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Ну а теперь ложка дёгтя.. Приёмник то ничего почти не ловит! В начале диапазона гдето 50 - 70 МГц чего-то пару станций услышал, звук хороший, но в сильных шумах.. Остальное - тишина...шипение. даже на 88 -108. На конденсаторе С37 напряжения нет, какие то каплюжные миливольты скачут.. Катушка L6 - 35 витков примерно провод ПЭВ-0.4 на кусочке стержня от шарик.ручки (диаметр около 3 мм). Прилепил к плате термоклеем Паралельно желтый триммер аналог Мураты (6...40 пФ?) L7 - те же намотки, только взял 30 витков, тот же желтый тример. Может катушки не те получились намоточные данные? Да и на ножке 9 тюнера напряжение больше 24 вольта я не замечал... кондёр С4 - 4.7 мкф есть. Эти триммеры мне чтото не нравятся - давишь на роторы текстолитовой отверкой, сразу слышна расстройка контура, вращение даже как будто не требуется... такая схема, откоректирована проверьте кому не трудно.. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 23 2012, 03:28 PM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
vitalik_b | Сообщение: # 448749 Sep 23 2012, 03:26 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 23 2012, 03:04 PM)
сохранился вот в таком режиме...старый добрый ФМ диапазон. есть немного замечаний по этой (новой) прошивке: 1) при вращении энкодера декоративный бегунок не бегает. Только после нажатия какой-либо кнопки, он словно вспоминает своё законное место и прыгает на место настроенной частоты. 2) в режиме настроек при переходе по пунктам меню картинка обновляется целиком - мигает весь экран, а должна перемещаться только стрелочка. 3) ну и неплохо бы пробелы в один пиксель сделать между буквами - по глазам бьёт, буквы сливаются, как-то нелепо смотрится..но впринципе терпимо. вот так. Если несложно, исправьте эти косяки пожалуйста, victorus или ещё кто из добровольцев...
А можешь кинуть мне в личку фотку дисплея лучшего качества, а то ничего не разглядеть, я посмотрю на символы. Я бы с радостью поправил бы прошивку, но у меня нет компилятора WinAVR. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 448751 Sep 23 2012, 03:53 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Вот режим настроек, в личку не знаю как фотку прицепить. Да и ещё есть глюк, приёмник входит в спящий режим, но просыпается только если пошевелить энкодер. От кнопок - не просыпается. Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
vitalik_b | Сообщение: # 448752 Sep 23 2012, 04:01 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Загрузите на radikal.ru и киньте мне ссылку. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
vitalik_b | Сообщение: # 448799 Sep 23 2012, 09:24 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Ковыряюсь в исходнике. Начинаю по немного разбираться в нём. Пока оптимизировал вывод в LC72131. Нужен тестер прошивок. Кто сможет тестировать прошивку? Вместе доведём приёмник до совершенства! Это сообщение отредактировал vitalik_b - Sep 23 2012, 09:24 PM -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
victorus | Сообщение: # 448838 Sep 24 2012, 06:33 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 23 2012, 04:04 PM)
сохранился вот в таком режиме...старый добрый ФМ диапазон. есть немного замечаний по этой (новой) прошивке: 1) при вращении энкодера декоративный бегунок не бегает. Только после нажатия какой-либо кнопки, он словно вспоминает своё законное место и прыгает на место настроенной частоты. 2) в режиме настроек при переходе по пунктам меню картинка обновляется целиком - мигает весь экран, а должна перемещаться только стрелочка. 3) ну и неплохо бы пробелы в один пиксель сделать между буквами - по глазам бьёт, буквы сливаются, как-то нелепо смотрится..но впринципе терпимо. вот так. Если несложно, исправьте эти косяки пожалуйста, victorus или ещё кто из добровольцев... Кто нибудь может отгадать, что значит сине-белая буковка S рядом с видом модуляции??? Я так и не понял, не разобрался
Исправил. 1)Теперь и частота и бегунок меняются. 2)буквы не сливаются в меню 3)При переходе по меню картинка полностью не обновляется только стрелка затирается и на новое место ставится. S рядом с видом модуляции - индикация стереорежима. При настройке поставиь на частоту где заведомо есть станция. Покрути катушку гетеродина TA2008 и настрой на нее. При этом нужно отключить цепь ФАПЧ от варикапа. Как только настроишься верни ее обратно. Если ничего не ловится меняй число витков. Быстрее будет если есть под руками частотомер. 35 витков Это много. У меня 6 витков. и 7 витков соответственно.
QUOTE
Да и ещё есть глюк, приёмник входит в спящий режим, но просыпается только если пошевелить энкодер. От кнопок - не просыпается.
Это не глюк так и должно быть. Так как инкодер подключен к прерыванию и просыпается только от прерывания.
QUOTE
Лучший, но явно избыточный. У Вас энкодер подключен к выводам внешнего прерывания. Так вот. Настраиваем например INT0 на генерацию прерывания по восходящему фронту. На INT0 подаём канал A энкодера. Второй канал заводим на любую ножку. Срабатывает прерывание. Если на канале B 1 то инкремент счётного регистра, если ноль то декремент счётного регистра. Запрещаем прерывание от INT0. Потом ставим таймер на разрешение прерывание от INT0 через 1-10 мс.
Я так с самого начала пробывал. Для этого и на прерывание завел. Не знаю толи инкодер такой. Но нормально он у меня так и не заработал в таком режиме. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 305 ) source.7z
TRANSFORMER | Сообщение: # 448916 Sep 24 2012, 03:07 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (victorus @ Sep 24 2012, 07:33 AM)
S рядом с видом модуляции - индикация стереорежима. Это не глюк так и должно быть. Так как инкодер подключен к прерыванию и просыпается только от прерывания.
Не, вы не поняли! Красные буквы - тип модуляции: либо WFM S (широкополоска стерео), либо WFM M (моно широкополосная) , либо NFM (узкополосная). См. фотоки выше. Я имею ввиду синюю букву S в белом квадратике СЛЕВА от "типа модуляции". Эта буква постоянно присутствует на экране, независимо от изменения типа модуляции, моно или стерео... Загадка да и только. Просто любопытно.. Если S - это всё же значок "стереорежим", то при переключении на "моно" буква по идее должна пропадать. Ну а кнопками, вывод из спящего режима, я так понял не получится реализовать? Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 24 2012, 05:07 PM
TRANSFORMER | Сообщение: # 448918 Sep 24 2012, 03:14 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (victorus @ Sep 24 2012, 07:33 AM)
35 витков Это много. У меня 6 витков. и 7 витков соответственно.
Спасибо за советы по настройке!.. 6 витков и 7 витков - с какими емкостями в контурах L7 и L6 ?? Вот прикол будет если это просто голые катушки, как на схеме, без конденсаторов... В катушках наверняка ВЧ ферритовые стержни вставлены? у меня нет их, поэтому и мотал 30 - 35 витков Если не секрет, пьезофильтр 455 кГц где покупаете? Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 24 2012, 04:56 PM
TRANSFORMER | Сообщение: # 448919 Sep 24 2012, 03:27 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (vitalik_b @ Sep 23 2012, 10:24 PM)
Кто сможет тестировать прошивку? Вместе доведём приёмник до совершенства!
Сожалею, но времени всё меньше и меньше...Учёба, сессии.. Постараюсь выбирать времечко.. Попросим потестить автора дружно!
TRANSFORMER | Сообщение: # 448974 Sep 24 2012, 06:58 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (victorus @ Sep 24 2012, 07:33 AM)
При настройке поставиь на частоту где заведомо есть станция. Покрути катушку гетеродина TA2008 и настрой на нее. При этом нужно отключить цепь ФАПЧ от варикапа. Как только настроишься верни ее обратно. Если ничего не ловится меняй число витков. Быстрее будет если есть под руками частотомер.
Частотмер найдётся, гляну. Отключить цепь ФАПЧ - достаточно резистор R14 или R18 отпаять, так ведь?
victorus | Сообщение: # 449077 Sep 25 2012, 08:15 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE
Я имею ввиду синюю букву S в белом квадратике СЛЕВА от "типа модуляции". Эта буква постоянно присутствует на экране, независимо от изменения типа модуляции, моно или стерео... Загадка да и только. Просто любопытно.. Если S - это всё же значок "стереорежим", то при переключении на "моно" буква по идее должна пропадать
Если S в белой окантовке горит постояно значит где то косяк в схеме. Он не должен постоянно гореть.
QUOTE
Ну а кнопками, вывод из спящего режима, я так понял не получится реализовать?
Кнопками не получится из спячки выводить.
QUOTE
Отключить цепь ФАПЧ - достаточно резистор R14 или R18 отпаять, так ведь?
Да, достаточно разорвать R14 или R18.
QUOTE
Если не секрет, пьезофильтр 455 кГц где покупаете?
пьезофильтр 455 кГц я покупал в Эллайне.
QUOTE
В катушках наверняка ВЧ ферритовые стержни вставлены? у меня нет их, поэтому и мотал 30 - 35 витков
Ферриритовые стержни вставлены. Так проще настраивать и в гетеродинном контуре нет емкости параллельно, только емкость варикапа
TRANSFORMER | Сообщение: # 449148 Sep 25 2012, 06:24 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Извините, что настаиваю К слову сказать, красные буквы "WFM M" меняются на "WFM S". Т.е. переключение моно\стерео очевидно отображается.. Я говорю это к тому, что в белой окантовке буква S лишняя, в прошивке следует её убрать. Достаточно будет и красных букв. Только сделать так, чтобы в режиме настроек красные буквы тоже отображались.. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 25 2012, 06:26 PM
victorus | Сообщение: # 449191 Sep 26 2012, 05:26 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Вообще то может быть включен стереорежим WFM S, но прием осуществляться моно станции например звукового сопровождения телевизионного канала. Тогда синяя S не будет отображаться.
TRANSFORMER | Сообщение: # 449220 Sep 26 2012, 02:02 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Возможно всё в норме. Когда настрою катушки, постараюсь обратить внимание при приёме станций на синюю букву S. Паралельно катушке L6 тоже нет конденсатора? Но ведь на схеме там нарисована одиночная катушка, а на деле - катушка заводская, выпаянная из какогото прибора, судя по фото. Наверняка там предусмотрен встроенный конденсатор. А какая у него ёмкость, можете сказать? Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 26 2012, 02:03 PM
« Предыдущая тема | Спецприёмники, радиоприемники | Следующая тема »
Настройки темы Страницы: (13) 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 | Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
Быстрый ответ Показать смайлики в новом окне | Включить смайлики | Включить подпись Скрыть опции темы Подписаться на тему Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме. Подписка на этот форум Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме. Скачать/Распечатать тему Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Portal-X