Главная страница -> VRTP -> Texнологии -> Спецприёмники, радиоприемники

Здравствуйте, Moldik ( Выход ) | Мой Профиль · 0 новых писем · Активные темы · Новые сообщения· Мой помощник

Главная
Помощь
Поиск по форуму
Форум
Фотогаллерея
Контакты
Ссылки
Поиск по статьям
Библиотека
Магазин VRTP
РАЗДЕЛЫ
Правила форума
временный раздел
Реклама на ВРТП
Статьи
Радиодетали
Измерительная техника
Технологии и материалы
Спецтехника
Микроконтроллеры
Технологии и связь
Пиратское радио
Начинающим.
Софт
Охрана, ОПС, СКУД
Разное
Самооборона
Медицинская техника
Ключевые слова
ООО "Крокс"
Источники питания
Новые книги
Шпионские штучки: Новое и лучшее
500 схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только (2-е издание)
Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах
Конструируем роботов. Дроны. Руководство для начинающих
Компьютер в лаборатории радиолюбителя
Радиоконструктор 3 и 4 2018
Шпионские штучки и защита от них. Сборник (19 книг)
Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только
Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель
Радиоконструктор 1 2018
Обновления
Волоконно-оптический сейсмограф.
Продвинутая прозвонка 2ом на PIC12F1840 от Eddy71
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 1. Знакомство
Meshtastic — оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 4. Прошивка модема, выход в сеть.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 3. Радиомодемы самодельные.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 2. Радиомодемы фирменные.
Пинцет измерительный nRLC
UHF спутники LEO, NEO, GEO – в простонародии SATCOM
Кросс-платформенный терминал - SerIO 3.x
Радиомикрофон на 868.3 МГц
Статистика
Время: 12:20:24
Зарегистрированных: 85996
Последним зарегистрирован: ucozdima
Рекорд посещаемости: 12585
Групп пользователей: 4
Группы:
[Admin] [Cоучастник] [Автор] [Модератор]
Сейчас на сайте
Всего: 175
Гостей: 156
Анонимных: 2
Пользователей: 17
Зарегистрированные: Moldik alexknopix mihael IYS korneevsergey Yagarto vbifvbif miket67 Nesportsmen amzodiak Vodkin khach AntonSor Eger romal76 nbn Smile.
стеклотекстолит для ПП - недорого, реактивы для травления | Внимание! Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!
Страницы: (13) 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | Ответить Новая тема Новый опрос
Простой Приемник "Мальчиш" на Li-on., Стерео WFM/NFM приемник на KSH-148 Подписка на тему | Сообщить другу | Версия для печати
bulat | Сообщение: # 475340 Feb 18 2013, 02:10 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | вот так?пробовал прошить-опять написано для меги 163 программирую среда алгоритм буилдер 544,все галочки по сравнению с квар надо инвертировать,и как понимать"0 - запрограммирован",у меня нет 0,может прога тупит не знаю,вообще с программаторами на ВЫ,извините Это сообщение отредактировал bulat - Feb 18 2013, 02:16 PM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
victorus | Сообщение: # 475453 Feb 19 2013, 05:43 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Попробуйте так, только нужно инвертировать и BODEN галку снять у вас, т.е. запрограммировать!
bulat | Сообщение: # 475461 Feb 19 2013, 07:31 AM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | о,спасибо,работает быстрее,но генерации на кварце по прежнему нет,мерял GY560,может сигнал слаб ХМ,неправильно развел плату и теперь индикатор вверх тормашкой работает,но программатор опять не видит кристалл,придется в доктор,если придется перепрошивать Это сообщение отредактировал bulat - Feb 19 2013, 07:35 AM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
victorus | Сообщение: # 475463 Feb 19 2013, 07:45 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Сними галки с SPIEN - поэтому и мега на программатор не отзывается и BODEN
bulat | Сообщение: # 475465 Feb 19 2013, 07:46 AM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | фото не очень Присоединённое изображение
bulat | Сообщение: # 475468 Feb 19 2013, 07:50 AM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | так?придется сначала в доктор поставить,потом попробую и напишу не то фото поставил Это сообщение отредактировал bulat - Feb 19 2013, 07:54 AM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
bulat | Сообщение: # 475476 Feb 19 2013, 09:01 AM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | Огромное спасибо! все заработало,генерация есть,между шагом и типом модуляции стоит S,так и не понял зачем он нужен,а можно переделать прошивку под первый гетеродин на 27 мгц и минимальную частоту 39,9 мг,27,3 кварца нет,пока нет та2008(заказал,жду),хочу прикрутить к м-45 потребляет 62-65 ма,в режиме сон 23 ма,неплохо! переделываю плату Это сообщение отредактировал bulat - Feb 19 2013, 09:06 AM
victorus | Сообщение: # 475479 Feb 19 2013, 09:09 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE
между шагом и типом модуляции стоит S
Это индикация приема стерео станции.
bulat | Сообщение: # 475480 Feb 19 2013, 09:09 AM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | и опять вопрос-как переключать на переключение по ячейкам памяти? ячейки то записываются,но вот как включить например 6 канал?
victorus | Сообщение: # 475482 Feb 19 2013, 09:36 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Как только вошел в память станций: кнопка режим - переключение по меню инкодер - листание по памяти Например как только зашел в память станций, то энкодером выбираешь куда сохранить(например 6 ячейка) и нажимаешь кнопку шаг - станция сохранилась в 6 ячейке. Для загрузки например 6 ячейки заходишь в память станций и кнопкой режим переключаешься на Загрузить и инкодером выбираешь откуда загрузить. Если в ячейке памяти, что то записано, то внизу под загрузить высветится частота станции и ее режим. Кнопкой шаг загружаешь станцию.
bulat | Сообщение: # 475491 Feb 19 2013, 10:06 AM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан |
QUOTE (victorus @ Feb 19 2013, 12:36 PM)
Как только вошел в память станций: кнопка режим - переключение по меню инкодер - листание по памяти Например как только зашел в память станций, то энкодером выбираешь куда сохранить(например 6 ячейка) и нажимаешь кнопку шаг - станция сохранилась в 6 ячейке. Для загрузки например 6 ячейки заходишь в память станций и кнопкой режим переключаешься на Загрузить и инкодером выбираешь откуда загрузить. Если в ячейке памяти, что то записано, то внизу под загрузить высветится частота станции и ее режим. Кнопкой шаг загружаешь станцию.
инкодер - листание по памяти ->листиает 0 2 4 6 8... либо 1 3 5 7 ... Если в ячейке памяти, что то записано, то внизу под загрузить высветится частота станции и ее режим->если в ячейку записать,то эта ячейка не доступна пример записываем 101,1 в яч 6 выбираем загрузить,вращаем энкодер написано 12345789,а 6 нету записал 102,5 в яч 2 выбираем загрузить,вращаем энкодер написано 1345789,а 2 и 6 нету
victorus | Сообщение: # 475497 Feb 19 2013, 10:44 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Странно. Может проскакиваете. Повторил выше описанную ситуацию. Сохраняет и загружает нормально. какой у вас инкодер? По поводу fuse-ов. Вот родная настройка в приемнике. Есть хорошая вешь как в Atmel Studio которая позволяет настроить в соответствии с необходимыми настройками микроконтроллера: www.engbedded.com/fusecalc Это сообщение отредактировал victorus - Feb 19 2013, 11:04 AM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
bulat | Сообщение: # 475501 Feb 19 2013, 11:13 AM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | Энкодер с кнопкой типа PEC11L Boruns Квадратурный энкодер контактный - 20 замыканий на оборот, или 80 переключений на оборот. брал у Михаила http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm Это сообщение отредактировал bulat - Feb 19 2013, 11:20 AM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
Picap | Сообщение: # 475518 Feb 19 2013, 01:00 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 525 Пользователь №: 42288 Регистрация: 25-January 09 Место жительства: Сибирь | Почему из тех кто собрал не выкладывают видео работы, интересно было бы взглянуть и послушать работу приемничка)))
bulat | Сообщение: # 475534 Feb 19 2013, 05:08 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | как можно "подружить" TA2003 и LC72131,у та нет вых гетеродина,меня интересует рабочая схема,гугл выдает только варианты с лм7001
TRANSFORMER | Сообщение: # 475564 Feb 19 2013, 07:16 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (bulat @ Feb 19 2013, 06:08 PM)
как можно "подружить" TA2003 и LC72131,у та нет вых гетеродина
Если взглянуть на структурную схему ТА2008 (даташит), ножка 19 связана с гетеродином через буферный каскад. Более ничего и не требуется - применяем практически любую микросхему ЧМ приёмника. (стерео, моно, примочки, индикатор поля - по желанию), наверное необходимо только, чтобы катушка гетеродина и варикап шли по типовой схеме на минус питания. А дальше - к катушке гетеродина подцепляем вход апериодического усилителя (УРЧ) на транзисторе с достаточно большим входным сопротивлением. С выхода УРЧ сигнал пойдёт на 16 ножку LC72131M. По другому не знаю как.. ИМХО
bulat | Сообщение: # 475566 Feb 19 2013, 07:25 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | пока едетTA2008,ждать еще с неделю ,решил сделать на TA2003,нетерпится запустить-блок упр уже готов,нашел схему http://vasp13.narod.ru/s2.gif ,может прокатит,попробую все вот думаю-теа5711 поставить или та2003
TRANSFORMER | Сообщение: # 475570 Feb 19 2013, 07:38 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Bulat, прошивку последнюю или предпоследнюю юзали? А как дисплей работает? картинка целиком обновляется или только подвижные объекты? to Picap Я б с радостью показал, но слушать нечего. В наущниках чистое шипение везде, дисплей фоткал(выше), ниче так работает. Будет время - займусь аналоговой частью. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Feb 19 2013, 07:44 PM
bulat | Сообщение: # 475594 Feb 19 2013, 08:40 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан |
QUOTE (TRANSFORMER @ Feb 19 2013, 10:38 PM)
Bulat, прошивку последнюю или предпоследнюю юзали? А как дисплей работает? картинка целиком обновляется или только подвижные объекты?
последняя,экран обновляется не заметно,по сравнению с первой прошивкой намного лучше,какая то полоска черная на весь экран,может экран глючит-не знаю вот плата под дип мега16,может кому пригодится Это сообщение отредактировал bulat - Feb 19 2013, 08:46 PM Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 469 ) _____________.lay
victorus | Сообщение: # 475646 Feb 20 2013, 05:48 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Так попробовал подключить инкодер как у вас и возник тот же симптом, что и у вас. Стал перескакивать 0,2,4 и т.д.. Видимо инкодер из мыши и этот отличабтся. Кроме того мне намного больше понравился именно такой инкодер. Из мыши намного хуже. Переписал под этот инкодер алгоритм обработки и все стало нормально работать. Исходники: Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 192 ) source.7z
victorus | Сообщение: # 475647 Feb 20 2013, 05:51 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Прошивка. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 436 ) main.hex
bulat | Сообщение: # 475711 Feb 20 2013, 05:17 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | о,теперь нормально,и память работает,а вот вертикальная полоса осталась,она иде(там где мгц) от середины буквы "Ц" и вниз подключаю ь-45,буду тестить жаль врать будет,там 1-я пч 37,3 мгц
victorus | Сообщение: # 475719 Feb 20 2013, 06:09 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Неплохо бы фотку дисплея с вертикальной полоской увидеть?
vitalik_b | Сообщение: # 475722 Feb 20 2013, 06:19 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Это просто бракованный дисплей, или передавили где нибудь. Обновлённая прошивка, работа не тестировалась. .Очистка дисплея производится ещё быстрее, меньше мерцаний. .Ускоренный запуск устройства. .Убран мусор внизу дисплея. PS: Надеюсь автор не против что я так роюсь в исходнике? Это сообщение отредактировал vitalik_b - Feb 20 2013, 06:21 PM Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 196 ) source.zip -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
bulat | Сообщение: # 475726 Feb 20 2013, 06:33 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | может и брак-брал бу,фото плохое,но полосу видно можно ли прошивать не выпаивая индикатор? Это сообщение отредактировал bulat - Feb 20 2013, 06:41 PM Присоединённое изображение
vitalik_b | Сообщение: # 475732 Feb 20 2013, 07:08 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков |
QUOTE (bulat @ Feb 20 2013, 06:33 PM)
может и брак-брал бу,фото плохое,но полосу видно можно ли прошивать не выпаивая индикатор?
Можно, если программатор выдает уровни 3,3В. Если 5В, то в разрыв сигнальных проводов программатора включите резисторы около 470 Ом - 1к. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
victorus | Сообщение: # 475777 Feb 21 2013, 05:43 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE (vitalik_b @ Feb 20 2013, 07:19 PM)
Это просто бракованный дисплей, или передавили где нибудь. Обновлённая прошивка, работа не тестировалась. .Очистка дисплея производится ещё быстрее, меньше мерцаний. .Ускоренный запуск устройства. .Убран мусор внизу дисплея. PS: Надеюсь автор не против что я так роюсь в исходнике?
ОО хорошо! Наоборот всеми руками за, что роитесь.
bulat | Сообщение: # 475865 Feb 21 2013, 06:11 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | victorus а здесь есть сканирование,я не нашел Это сообщение отредактировал bulat - Feb 21 2013, 07:05 PM
victorus | Сообщение: # 475922 Feb 22 2013, 05:42 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE (bulat @ Feb 21 2013, 07:11 PM)
victorus а здесь есть сканирование,я не нашел
Нет, нету как и в М-45!
bulat | Сообщение: # 475925 Feb 22 2013, 06:37 AM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан |
QUOTE (victorus @ Feb 22 2013, 08:42 AM)
QUOTE (bulat @ Feb 21 2013, 07:11 PM)
victorus а здесь есть сканирование,я не нашел
Нет, нету как и в М-45!
жаль...
« Предыдущая тема | Спецприёмники, радиоприемники | Следующая тема »
Настройки темы Страницы: (13) 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 | Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
Быстрый ответ Показать смайлики в новом окне | Включить смайлики | Включить подпись Скрыть опции темы Подписаться на тему Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме. Подписка на этот форум Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме. Скачать/Распечатать тему Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Portal-X
Сохранить