Главная страница -> VRTP -> Texнологии -> Спецприёмники, радиоприемники

Здравствуйте, Moldik ( Выход ) | Мой Профиль · 0 новых писем · Активные темы · Новые сообщения· Мой помощник

Главная
Помощь
Поиск по форуму
Форум
Фотогаллерея
Контакты
Ссылки
Поиск по статьям
Библиотека
Магазин VRTP
РАЗДЕЛЫ
Правила форума
временный раздел
Реклама на ВРТП
Статьи
Радиодетали
Измерительная техника
Технологии и материалы
Спецтехника
Микроконтроллеры
Технологии и связь
Пиратское радио
Начинающим.
Софт
Охрана, ОПС, СКУД
Разное
Самооборона
Медицинская техника
Ключевые слова
ООО "Крокс"
Источники питания
Новые книги
Шпионские штучки: Новое и лучшее
500 схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только (2-е издание)
Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах
Конструируем роботов. Дроны. Руководство для начинающих
Компьютер в лаборатории радиолюбителя
Радиоконструктор 3 и 4 2018
Шпионские штучки и защита от них. Сборник (19 книг)
Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только
Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель
Радиоконструктор 1 2018
Обновления
Волоконно-оптический сейсмограф.
Продвинутая прозвонка 2ом на PIC12F1840 от Eddy71
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 1. Знакомство
Meshtastic — оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 4. Прошивка модема, выход в сеть.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 3. Радиомодемы самодельные.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 2. Радиомодемы фирменные.
Пинцет измерительный nRLC
UHF спутники LEO, NEO, GEO – в простонародии SATCOM
Кросс-платформенный терминал - SerIO 3.x
Радиомикрофон на 868.3 МГц
Статистика
Время: 12:17:30
Зарегистрированных: 85996
Последним зарегистрирован: ucozdima
Рекорд посещаемости: 12585
Групп пользователей: 4
Группы:
[Admin] [Cоучастник] [Автор] [Модератор]
Сейчас на сайте
Всего: 167
Гостей: 148
Анонимных: 1
Пользователей: 18
Зарегистрированные: Moldik mihael Yagarto vbifvbif miket67 Nesportsmen amzodiak Vodkin korneevsergey khach AntonSor Eger romal76 nbn Smile. saturn3500 Alexander_V_B VikGor
стеклотекстолит для ПП - недорого, реактивы для травления | Внимание! Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!
Страницы: (13) 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | Ответить Новая тема Новый опрос
Простой Приемник "Мальчиш" на Li-on., Стерео WFM/NFM приемник на KSH-148 Подписка на тему | Сообщить другу | Версия для печати
victorus | Сообщение: # 439343 Jul 26 2012, 08:10 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Она и так максимальная. Данные да надо по другому готовить. У меня это не оптимально. Но думаю п прерываниям не нужно. Нет динамического избражения. Нечего так быстро выводить. Да значек мне понравился такой же сделаю, но разного цвета в зависимости от состояния заряда. Приемник заряжается в выключенном состоянии поэтому процес не будет отображаться. Но это потом. Я сейчас в отпуске. Программатор на работе. Недельки через 2 выйду займусь.
victorus | Сообщение: # 441396 Aug 7 2012, 10:41 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | 1)Добавил выбор отображения состояния аккумутора в зависимости от типа источника. Выбор типа в меню. 2)значек как приводили рисунок выше. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 425 ) PriemnikABoy.7z
TRANSFORMER | Сообщение: # 441398 Aug 7 2012, 11:20 AM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Спасибо! придут редкие детальки из инета, буду тестить в железе. А можно фоту модернизированного девайса? (что изменилось на экранчике)
TRANSFORMER | Сообщение: # 444858 Aug 27 2012, 07:14 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Всем привет! Кто нибудь, ещё кроме автора, собирали "Мальчиша"? Поделитесь опытом?! Как в работе ведёт себя приёмник, как чутьё, избирательность, громкость искажения? Если кто попробовал приёмник на моей печатке - особенно интересует!
TRANSFORMER | Сообщение: # 445025 Aug 28 2012, 07:25 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Люди, подскажите пожалуйста соответсвие цоколёвки ЖКИ от сименса А60 со схемой "Мальчиша". Вот так будет цоколёвка? 4 ножка - общий, 5 ножка - питание +3.3 вольт ?? Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
victorus | Сообщение: # 445058 Aug 29 2012, 05:21 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Вот. Только цикалевка наоборот Присоединённое изображение
TRANSFORMER | Сообщение: # 445421 Aug 31 2012, 08:59 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Ага, понятно, я как заглянул в мануал на симинс А60, понял что по сравнению со схемой девайса, надо перевернуть мануальную цоколёвку на пол-оборота. Нарыл я все детали для такого приёмника, очень любопытно, постараюсь собрать. Вот только фильтра 455 кГц под УЧМ трудно пока достать, попробую обычный полосовой фильтр из колебательного контура воткнуть временно. Можно уточнить по поводу ATMEGA16 - такой контроллер легко-ли работает от 3.5 вольт? Или там ATMEGA16A, низковольтная, должна стоять?
victorus | Сообщение: # 445760 Sep 3 2012, 06:35 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | ATMEGA16 работает нормально от 3.3В до 5В. Это ее штатный режим.
Picap | Сообщение: # 445827 Sep 3 2012, 05:24 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 525 Пользователь №: 42288 Регистрация: 25-January 09 Место жительства: Сибирь | to victorus: а вы не сможете переделать "Мальчиша" на дисплей Нокия 1110i или 3310 ?
Valerius | Сообщение: # 445902 Sep 3 2012, 11:06 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 80 Пользователь №: 94779 Регистрация: 3-September 12 Место жительства: Москва | Приемник понравился, благо все детали, кроме дисплея, есть в наличии. Буду собирать, вот только дисплей... Может автор, все-таки, создаст версию прошивки с LCD Nokia1110i .
victorus | Сообщение: # 445941 Sep 4 2012, 07:42 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Я б сделал на другой, но к сожалению под рукой такого дисплея не имею.
TRANSFORMER | Сообщение: # 446038 Sep 4 2012, 08:22 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | почти собрал ваш приёмник, осталось ещё контура самодельные напаять на плату, готовых на такие частоты не имею, выдрать - хлама мало. есть ещё пара вопросов по программированию атмеги - при наличии проги AVRStudio достаточно установить фьюзы и всё то что на фотке со фьюзами, и нажимать Program? Программатор обычный..переходник под разъём ISP на плате. Кнопки Verify и Read, и прочие настройки не трогать?
victorus | Сообщение: # 446277 Sep 7 2012, 05:12 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Да выставляем фьюзы и нажимаем Program. Остальное не надо трогать. По умолчанию после прошивки программатор сам и верефецирует. Это сообщение отредактировал victorus - Sep 7 2012, 05:34 AM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
TRANSFORMER | Сообщение: # 446351 Sep 7 2012, 06:13 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Почему чувствительность Мальчиша, что на ШЧМ, что на УЧМ написано одинакова - 0,7 мкВ? Для ШЧМ согласен. А вот на УЧМ она по идее поболее должна быть, за счёт третьей ПЧ - сужение полосы, поднятие чутья. Нет? У приёмника Р-45, с тем же тюнером и с теми же тремя ПЧ, чутьё на УЧМ как пишут, получается 0.3 мкВ... А вот Стерео ШЧМ - где ещё имеет смысл прослушивать, кроме как ФМ вещалки, телеканалы?.. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 7 2012, 06:16 PM
victorus | Сообщение: # 446638 Sep 9 2012, 08:26 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | По логике конечно на УЧМ чувствительность должна быть выше. На практике же измерить нет возможности.
TRANSFORMER | Сообщение: # 447270 Sep 13 2012, 05:54 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | По поводу энкодера: Нашёл копеечную шариковую мышку с колёсиком, вскрыл - гляжу, микрокнопка отдельно на плате запаяна, энкодер отдельно.. Свободным концом колёсико давит на кнопку... А в исходнике наткнулся на комментарий "был нажат энкодер". Так значит туда обязательно энкодер со встроенной кнопкой должен идти? Или такой, без кнопки, тоже подойдёт? А вот ещё вопрос - полярности у энкодера нет? Достаточно запаять любую крайнюю ножку на минус, а две другие - сигнальные, без разницы, как запаивать? Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 13 2012, 05:57 PM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
victorus | Сообщение: # 447362 Sep 14 2012, 04:54 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Энкодер без кнопки. Был нажат энкодер имелось в виду, что энкодер повернули. Полярности как таковой нет. Вся разница будет при переключении толь в направлении вражения. При разной полярности вращение будет либо увеличивать частоту либо уменьшать.
TRANSFORMER | Сообщение: # 447594 Sep 15 2012, 01:29 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Ну вот...спаял. Простой приёмник "Мальчиш" готов ко всеобщему обозрению! Осталось зашить процессор! Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 15 2012, 01:30 PM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
TRANSFORMER | Сообщение: # 447596 Sep 15 2012, 01:40 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | SMD деталюшки! Секретов никаких, припой ПОС-61, флюс - спиртоканифоль и паяльник с латунным остро-заточенным жалом! Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
TRANSFORMER | Сообщение: # 447598 Sep 15 2012, 01:49 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Такую вещь, как атмега16, ИМХО без спиртканифоли трудно аккуратно запаять. Припоя - по минимуму. Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
rakov | Сообщение: # 447600 Sep 15 2012, 01:55 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 3676 Пользователь №: 29138 Регистрация: 2-February 08 Место жительства: | Это ж сколько терпения и усердия нужно, что б такое собрать А как с настройкой - еще в переди или по мере сборки делалась?
TRANSFORMER | Сообщение: # 447601 Sep 15 2012, 02:16 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Пасибо, Раков! А вот процик зашью и налаживать буду. Чу-чуть обождать осталось.. Да и лупой уж в десятый раз наверно, плату просмотреть не повредит. А схема офигенна - ей богу Первое место по количеству деталей на ВРТП!
vitalik_b | Сообщение: # 447608 Sep 15 2012, 03:18 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Ну если я бы разрабатывал этот приёмник, то деталей было бы ещё больше. А так из схемы можно выбросить около 14 деталей, с полным сохранением работоспособности. Надо достать такой тюнер и когда то тоже сделать подобный приёмник, на ATmega8 например. ЗЫ: Я не очень понимаю значение стабилитрона VD2? Можно выбросить, чтобы не нагружал преобразователь. Как раз и ток потребления должен упасть на несколько мА. Это сообщение отредактировал vitalik_b - Sep 15 2012, 03:23 PM -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 447610 Sep 15 2012, 04:29 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Виталик, я так и сделал - выкинул из схемы около десятка деталей, которые счёл попросту не нужными, а то и лишними.. Подкорректированную схему попозже выложу. Пока ещё не прошил атмегу, попробовал подать питание 4 вольта на девайс. В наушниках шипение, УНЧ в норме.. Первым делом пощупал детали на наличие нагрева. Обнаружил, что сильно нагреваются дроссель L2 и диод шоттки VD1, я поставил 1N5819. Потребляемый ток - 230 мА, ненормально. Больше ничего не греется. На тюнере напряжение не 33 вольт, а около 14 вольт, да ещё и не стабильно скачет. Так что в конверторе МС34063 гдето лажа... Неужели изза большого омического сопротивления дросселя? Дроссель поставил полосатый миниатюрный, у него катушка около 15 Ом, 220 мкГн. Вроде как этот преобразователь маломощный, разве качество дросселя играет роль? Или стабилитрон VD2 выкинуть?
vitalik_b | Сообщение: # 447611 Sep 15 2012, 04:33 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Да, стабилитрон можно выкинуть, микросхема уже стабилизирует напряжение на выходе, а так стабилитрон будет только ток жрать. Если сильно греется дроссель и диод то где то КЗ на выходе. Начните с проверки монтажа, а потом с выбрасывания стабилитрона. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 447736 Sep 16 2012, 12:11 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Подозрение пало на тантал C4 10 мкФ - я ставил этот кондёр типоразмера 0805, поэтому очень сомневался в его надёжности при напряжении до 33 Вольт. Тантал выпаял с платы нокии 3310. Убрал его из схемы - диод VD1 с дросселем L2 по-прежнему нагреваются. Ток всё тот же 220 мА. Убрал L5 - всё равно нагреваются. Резисторы R4 и R5 в норме. Изъятие стабилитрона VD2 не дало эффекта - нагрев не пропал. Поскольку КЗ снаружи не видно - остаётся одно - выпаять микру IC1 и смотреть наличие КЗ под микросхемой. Что скажете? А микросхемы МС34063 часто вобще дохлыми бывают?
rakov | Сообщение: # 447739 Sep 16 2012, 12:31 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 3676 Пользователь №: 29138 Регистрация: 2-February 08 Место жительства: | у тебя на печатке замкнуты 6 и 7 выводы у этой микросхемы. дроссель не самый подходящий, если брать такого типа, то хоть покрупнее типоразмер. Присоединённое изображение
TRANSFORMER | Сообщение: # 447741 Sep 16 2012, 12:41 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | эт не то. Я специально замкнул 6 и 7 выводы, дабы сэкономить на резисторе 0.5 Ом. Тем более, что раньше делал конверторы step-up на МС34063 в крупных габаритах - все и без этого резистора нормально работало, ничё не грелось. Только КПД выше. А сейчас непонятно в чем проблема!.. Заметил, что если без стабилитрона включать схему - напряжение между R7 и землёй почти ровно 33 вольт, весьма стабильно. Но если подключать тюнер (через R7) то оно проседает до 20 В. Тоже странно.. Нагрев все тот же.. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 16 2012, 12:45 PM
olegators68 | Сообщение: # 447742 Sep 16 2012, 12:46 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1478 Пользователь №: 69484 Регистрация: 14-August 10 Место жительства: Серпухов | Это токоизмерительный резистор, защита по току, если замкнули выход то кирдык МС34063 , и про дроссель вам уже сказали, явно маловат для МС34063, работает в насыщении вот и грееться все. Это сообщение отредактировал olegators68 - Sep 16 2012, 12:48 PM -------------------- кольт, кольт, каждому мужику по калашу, и уйдем от страны карлика. Страшно как им.
TRANSFORMER | Сообщение: # 447744 Sep 16 2012, 12:54 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Спасибо, олегатор! все разъяснили!.. я примерно этого и ожидал. да, дроссель то полюбому заменю, просто покрупнее под рукой не оказалось. А насчёт микросхемы - фиг знает, КЗ не было и не будет, кондер C4 кстати когда выпаял проверил - полностью исправен. Значит выдержал таки 33 вольта без пробоя. МС34063 может не менять? 33 вольта то проскакивало, значит ещё жива?
« Предыдущая тема | Спецприёмники, радиоприемники | Следующая тема »
Настройки темы Страницы: (13) 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
Быстрый ответ Показать смайлики в новом окне | Включить смайлики | Включить подпись Скрыть опции темы Подписаться на тему Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме. Подписка на этот форум Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме. Скачать/Распечатать тему Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Portal-X
Сохранить