Главная страница -> VRTP -> Texнологии -> Спецприёмники, радиоприемники

Здравствуйте, Moldik ( Выход ) | Мой Профиль · 0 новых писем · Активные темы · Новые сообщения· Мой помощник

Главная
Помощь
Поиск по форуму
Форум
Фотогаллерея
Контакты
Ссылки
Поиск по статьям
Библиотека
Магазин VRTP
РАЗДЕЛЫ
Правила форума
временный раздел
Реклама на ВРТП
Статьи
Радиодетали
Измерительная техника
Технологии и материалы
Спецтехника
Микроконтроллеры
Технологии и связь
Пиратское радио
Начинающим.
Софт
Охрана, ОПС, СКУД
Разное
Самооборона
Медицинская техника
Ключевые слова
ООО "Крокс"
Источники питания
Новые книги
Шпионские штучки: Новое и лучшее
500 схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только (2-е издание)
Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах
Конструируем роботов. Дроны. Руководство для начинающих
Компьютер в лаборатории радиолюбителя
Радиоконструктор 3 и 4 2018
Шпионские штучки и защита от них. Сборник (19 книг)
Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только
Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель
Радиоконструктор 1 2018
Обновления
Волоконно-оптический сейсмограф.
Продвинутая прозвонка 2ом на PIC12F1840 от Eddy71
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 1. Знакомство
Meshtastic — оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 4. Прошивка модема, выход в сеть.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 3. Радиомодемы самодельные.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 2. Радиомодемы фирменные.
Пинцет измерительный nRLC
UHF спутники LEO, NEO, GEO – в простонародии SATCOM
Кросс-платформенный терминал - SerIO 3.x
Радиомикрофон на 868.3 МГц
Статистика
Время: 12:19:04
Зарегистрированных: 85996
Последним зарегистрирован: ucozdima
Рекорд посещаемости: 12585
Групп пользователей: 4
Группы:
[Admin] [Cоучастник] [Автор] [Модератор]
Сейчас на сайте
Всего: 165
Гостей: 147
Анонимных: 2
Пользователей: 16
Зарегистрированные: Moldik IYS mihael Yagarto vbifvbif miket67 Nesportsmen amzodiak Vodkin korneevsergey khach AntonSor Eger romal76 nbn Smile.
стеклотекстолит для ПП - недорого, реактивы для травления | Внимание! Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!
Страницы: (13) 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | Ответить Новая тема Новый опрос
Простой Приемник "Мальчиш" на Li-on., Стерео WFM/NFM приемник на KSH-148 Подписка на тему | Сообщить другу | Версия для печати
victorus | Сообщение: # 449259 Sep 26 2012, 07:43 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE
Паралельно катушке L6 тоже нет конденсатора?
Есть на схеме же показан 18 пф.
QUOTE
Но ведь на схеме там нарисована одиночная катушка, а на деле - катушка заводская, выпаянная из какогото прибора, судя по фото. Наверняка там предусмотрен встроенный конденсатор. А какая у него ёмкость, можете сказать?
L7 кроме варикапа емкостей нет. А вообще я все катушки перематывал и емкости из них все вынул.
TRANSFORMER | Сообщение: # 449282 Sep 26 2012, 09:23 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (victorus @ Sep 26 2012, 08:43 PM)
Есть на схеме же показан 18 пф.
Не совсем так. 18 пФ идёт с 23 ножки микры ТА2008 на ОБЩИЙ провод, а Параллельно катушке L6 конденсаторов, как я понял, нету! Ведь катушка идёт на ПЛЮС питания (вывод на схеме AVcc) На вашей печатке кстати тоже так, кондёр 18 пФ на общий провод. Так что на схеме это правильно. Я сделал на своей ПП также. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 26 2012, 09:25 PM
vitalik_b | Сообщение: # 449305 Sep 26 2012, 10:21 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Оптимизировал процедуру очистки дисплея. Теперь дисплей чистится более чем в два раза быстрее от исходного кода. Ассемблер Рулит! Код:
CODE
//================================================================================ // Процедура очистки дисплея. Очистка примерно за 12 мс. (оригинал - 36мс) //================================================================================ void lcd_clear(void) { set_coor(0, 0); PORTB |= LCD_RS_PIN; // Передаём данные asm("ldi R18,0x90"); // Инициализация счётчика asm("ldi R19,0x1F"); // Числом 8080 asm("ldi R16,0b00000011"); // Загружаем данные которые будем передавать asm("lcd_clear_loop:"); asm("out 0x0F,R16"); // Передаем байт asm("spi_loop:"); // Ждём пока не закончится передача asm("sbis 0x0E,7"); asm("rjmp spi_loop"); asm("subi R18,1"); // Декремент счётчика asm("sbci R19,0"); asm("brne lcd_clear_loop"); // Если счётчик не равняется нулю то повторить цикл }
-------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
victorus | Сообщение: # 449326 Sep 27 2012, 05:17 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 26 2012, 10:23 PM)
QUOTE (victorus @ Sep 26 2012, 08:43 PM)
Есть на схеме же показан 18 пф.
Не совсем так. 18 пФ идёт с 23 ножки микры ТА2008 на ОБЩИЙ провод, а Параллельно катушке L6 конденсаторов, как я понял, нету! Ведь катушка идёт на ПЛЮС питания (вывод на схеме AVcc) На вашей печатке кстати тоже так, кондёр 18 пФ на общий провод. Так что на схеме это правильно. Я сделал на своей ПП также.
Ну да все верно, только он все равно с катушкой образуют контур через С18.
TRANSFORMER | Сообщение: # 449385 Sep 27 2012, 02:00 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (vitalik_b @ Sep 26 2012, 11:21 PM)
Оптимизировал процедуру очистки дисплея. Теперь дисплей чистится более чем в два раза быстрее от исходного кода.
Ассемблер это конечно круто, но может прошивку хотя бы выложите, я уж не говорю об исходнике? Ибо в железе тестить кому-то не повредит. Виталик, уже собирали Мальчиша, или это только типа в симуляторе всё работает как надо?
TRANSFORMER | Сообщение: # 449433 Sep 27 2012, 05:34 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | victorus, откуда достаёте такие контурные катушки как L6 и L7 на фото? Похожи на те, что ставят в китайских приёмниках в контурах ПЧ - ЧМ. 10.7 Мгц, 455 кГц, и т.п. с разноцветными сердечниками. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 27 2012, 05:34 PM
vitalik_b | Сообщение: # 449502 Sep 27 2012, 10:49 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 27 2012, 02:00 PM)
QUOTE (vitalik_b @ Sep 26 2012, 11:21 PM)
Оптимизировал процедуру очистки дисплея. Теперь дисплей чистится более чем в два раза быстрее от исходного кода.
Ассемблер это конечно круто, но может прошивку хотя бы выложите, я уж не говорю об исходнике? Ибо в железе тестить кому-то не повредит. Виталик, уже собирали Мальчиша, или это только типа в симуляторе всё работает как надо?
Вот прошивка подправленная из последнего исходника. Буду ещё много чего дорабатывать и оптимизировать. А основном драйвера внешней периферии. Чтоб ничего не тормозило. Меню и всё остальное будет "как есть". v1.0 - Оптимизация драйвера дисплея. Очистка дисплея выполняется быстрее в 3 раза. Это сообщение отредактировал vitalik_b - Sep 27 2012, 10:50 PM Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1962 ) source.zip -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
victorus | Сообщение: # 449528 Sep 28 2012, 05:17 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 27 2012, 06:34 PM)
victorus, откуда достаёте такие контурные катушки как L6 и L7 на фото? Похожи на те, что ставят в китайских приёмниках в контурах ПЧ - ЧМ. 10.7 Мгц, 455 кГц, и т.п. с разноцветными сердечниками.
Были выдраны давно из китайского приемника.
TRANSFORMER | Сообщение: # 449583 Sep 28 2012, 04:00 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (victorus @ Sep 28 2012, 06:17 AM)
Были выдраны давно из китайского приемника.
Значит, L6 - 7 витков L7 - 6 витков. Так? А провод обмоточный какого диаметра посоветуете? Вот такие катушки? Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 28 2012, 04:03 PM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
TRANSFORMER | Сообщение: # 449797 Sep 29 2012, 09:59 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Кто ещё собирал "Мальчиша", поделитесь опытом! Полсотни моих печаток скачано и что? Все печатки рабочие? Неужто всех "малодоступный" дисплей от Сиеменса отпугивает?? Мини-45, Р-45 все клепают, отбою нет!
Picap | Сообщение: # 449838 Sep 30 2012, 05:20 AM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 525 Пользователь №: 42288 Регистрация: 25-January 09 Место жительства: Сибирь | Слежу за темой, очень интересно!!! Но нет такого дисплея(((( victorus укажи какой дисплей подойдет отсюда: http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/344...sort/2a/page/17 зы: уверен....переделать "Малыша" на такой: http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...roducts_id/9711 http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...roducts_id/5360 http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...roducts_id/2422 или такой: http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...products_id/382 Народ бы оживился точно)))
victorus | Сообщение: # 450007 Oct 1 2012, 06:02 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE
Слежу за темой, очень интересно!!! Но нет такого дисплея(((( victorus укажи какой дисплей подойдет отсюда: http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/344...sort/2a/page/17 зы: уверен....переделать "Малыша" на такой: http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...roducts_id/9711 http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...roducts_id/5360 http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...roducts_id/2422 или такой: http://shop.siriust.ru/product_info.php/cP...products_id/382 Народ бы оживился точно)))
Нет таких дисплеев.
QUOTE
Значит, L6 - 7 витков L7 - 6 витков. Так? А провод обмоточный какого диаметра посоветуете? Вот такие катушки?
Да, они самые. Провод 0.2. Это сообщение отредактировал victorus - Oct 1 2012, 06:06 AM
TRANSFORMER | Сообщение: # 450083 Oct 1 2012, 05:41 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Запаял катушки L6, L7, частотомер на 23 и 21 ножке ТА2008 показывает около 25 - 32 Мгц, показания плавают. Напряжение на конденсаторе С37 - 17 милливольт, чтото не то. На 11 ножке тюнера KSH-148OA показывает 37.7 МГц, довольно стабильно! Понятно, что есть смысл немного убавить число витков в катушках. Но дело не в этом. Если контура не совсем точно настроены, приёмник может ничего не ловить? Или от точной настройки только громкость зависит? Сейчас громкое шипение почти везде, гдето тише. гдето громче..
victorus | Сообщение: # 450111 Oct 1 2012, 07:40 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | У Смесителя преобразование вверх. Частоту гетеродина делай больше и не менее 48Мгц. Так что нужно убавлять число витков катушки гетеродина. Это сообщение отредактировал victorus - Oct 1 2012, 08:25 PM
Valerius | Сообщение: # 453511 Oct 21 2012, 11:48 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 80 Пользователь №: 94779 Регистрация: 3-September 12 Место жительства: Москва |
QUOTE (vitalik_b @ Sep 27 2012, 11:49 PM)
Буду ещё много чего дорабатывать и оптимизировать. А основном драйвера внешней периферии. Чтоб ничего не тормозило. Меню и всё остальное будет "как есть". v1.0 - Оптимизация драйвера дисплея. Очистка дисплея выполняется быстрее в 3 раза.
Большое дело делаете- товарищ При приближении к концу года- времени на любимое дело все меньше и меньше.
bulat | Сообщение: # 460026 Nov 27 2012, 07:56 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | конструкция заинтересовала-а вместо ta2008 можно поставить ta2003 или tea5711?не могу найти 2008 Это сообщение отредактировал bulat - Nov 27 2012, 08:09 PM
victorus | Сообщение: # 460100 Nov 28 2012, 05:40 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | TA2003 отпадает сразу. А вот tea5711 я думаю можно подключить. Только наверное нужно будет усилитель ВЧ перед LC72131 поставить.
bulat | Сообщение: # 460283 Nov 28 2012, 05:44 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | спасибо,буду пробовать
yurasikos | Сообщение: # 471481 Jan 27 2013, 11:59 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 104 Пользователь №: 1695 Регистрация: 6-October 05 Место жительства: минск | просьба к знающим программирование перекомпилить последнюю прошивку под 32мегу...делаю приемник,есть только мега32...
vitalik_b | Сообщение: # 471483 Jan 27 2013, 12:22 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Прошивка вполне должна подойти и для ATmega32. Это сообщение отредактировал vitalik_b - Jan 27 2013, 12:23 PM -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
yurasikos | Сообщение: # 471490 Jan 27 2013, 01:04 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 104 Пользователь №: 1695 Регистрация: 6-October 05 Место жительства: минск | спасибо.буду пробовать...
TRANSFORMER | Сообщение: # 471894 Jan 29 2013, 06:10 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | На днях вытер пыль с сего девайса. Грешу на ошибку в монтаже. Как так - дисплей работает достойно, и на кнопки реагирует однозначно!? А главного - приёма станций - нет...Почти Чистое шипение везде. Как ни крути. Буду копать дальше... Подожду, что скажет yurasikos..
yurasikos | Сообщение: # 472465 Feb 1 2013, 05:15 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 104 Пользователь №: 1695 Регистрация: 6-October 05 Место жительства: минск | сделал этот приемник...все работает.фото - завтра.
yurasikos | Сообщение: # 472554 Feb 2 2013, 11:38 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 104 Пользователь №: 1695 Регистрация: 6-October 05 Место жительства: минск | мой приемник. Это сообщение отредактировал yurasikos - Feb 2 2013, 11:39 AM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
yurasikos | Сообщение: # 472555 Feb 2 2013, 11:45 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 104 Пользователь №: 1695 Регистрация: 6-October 05 Место жительства: минск | вопрос по последней прошивке... во-первых, нет переключения FM/NFM (на 22 ножке меги напряжение не меняется) во-вторых,при попытке выхода в меню,на полсекунды мигает полное меню,а потом остается вот это: Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
yurasikos | Сообщение: # 472556 Feb 2 2013, 11:49 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 104 Пользователь №: 1695 Регистрация: 6-October 05 Место жительства: минск | по аналоговой части,кроме переключения модуляций,вопросов нет...все работает. гляньте кто последнюю прошивку,плиз...
vitalik_b | Сообщение: # 472620 Feb 2 2013, 05:57 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Это какая последняя? -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
yurasikos | Сообщение: # 472623 Feb 2 2013, 06:23 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 104 Пользователь №: 1695 Регистрация: 6-October 05 Место жительства: минск | v1.0 - Оптимизация драйвера дисплея. Очистка дисплея выполняется быстрее в 3 раза. Это сообщение отредактировал vitalik_b - Sep 27 2012, 11:50 PM Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 69 ) Присоединённый файл source.zip вот эта....(((
vitalik_b | Сообщение: # 472625 Feb 2 2013, 06:28 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Хм, хорошо, посмотрю. А на предыдущей не наблюдалось таких багов? Больше багов не замечено? Это сообщение отредактировал vitalik_b - Feb 2 2013, 06:29 PM -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
yurasikos | Сообщение: # 472626 Feb 2 2013, 06:29 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 104 Пользователь №: 1695 Регистрация: 6-October 05 Место жительства: минск | с этой прошивкой больше не смог выявить баги ввиду невозможности полазить по менюшкам..... предыдущие пока не пробовал...завтра попробую. Это сообщение отредактировал yurasikos - Feb 2 2013, 06:43 PM
« Предыдущая тема | Спецприёмники, радиоприемники | Следующая тема »
Настройки темы Страницы: (13) 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 | Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
Быстрый ответ Показать смайлики в новом окне | Включить смайлики | Включить подпись Скрыть опции темы Подписаться на тему Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме. Подписка на этот форум Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме. Скачать/Распечатать тему Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Portal-X