Главная страница -> VRTP -> Texнологии -> Спецприёмники, радиоприемники

Здравствуйте, Moldik ( Выход ) | Мой Профиль · 0 новых писем · Активные темы · Новые сообщения· Мой помощник

Главная
Помощь
Поиск по форуму
Форум
Фотогаллерея
Контакты
Ссылки
Поиск по статьям
Библиотека
Магазин VRTP
РАЗДЕЛЫ
Правила форума
временный раздел
Реклама на ВРТП
Статьи
Радиодетали
Измерительная техника
Технологии и материалы
Спецтехника
Микроконтроллеры
Технологии и связь
Пиратское радио
Начинающим.
Софт
Охрана, ОПС, СКУД
Разное
Самооборона
Медицинская техника
Ключевые слова
ООО "Крокс"
Источники питания
Новые книги
Шпионские штучки: Новое и лучшее
500 схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только (2-е издание)
Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах
Конструируем роботов. Дроны. Руководство для начинающих
Компьютер в лаборатории радиолюбителя
Радиоконструктор 3 и 4 2018
Шпионские штучки и защита от них. Сборник (19 книг)
Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только
Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель
Радиоконструктор 1 2018
Обновления
Волоконно-оптический сейсмограф.
Продвинутая прозвонка 2ом на PIC12F1840 от Eddy71
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 1. Знакомство
Meshtastic — оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 4. Прошивка модема, выход в сеть.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 3. Радиомодемы самодельные.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 2. Радиомодемы фирменные.
Пинцет измерительный nRLC
UHF спутники LEO, NEO, GEO – в простонародии SATCOM
Кросс-платформенный терминал - SerIO 3.x
Радиомикрофон на 868.3 МГц
Статистика
Время: 12:18:01
Зарегистрированных: 85996
Последним зарегистрирован: ucozdima
Рекорд посещаемости: 12585
Групп пользователей: 4
Группы:
[Admin] [Cоучастник] [Автор] [Модератор]
Сейчас на сайте
Всего: 162
Гостей: 146
Анонимных: 1
Пользователей: 15
Зарегистрированные: Moldik mihael Yagarto vbifvbif miket67 Nesportsmen amzodiak Vodkin korneevsergey khach AntonSor Eger romal76 nbn Smile.
стеклотекстолит для ПП - недорого, реактивы для травления | Внимание! Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!
Страницы: (13) 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | Ответить Новая тема Новый опрос
Простой Приемник "Мальчиш" на Li-on., Стерео WFM/NFM приемник на KSH-148 Подписка на тему | Сообщить другу | Версия для печати
vitalik_b | Сообщение: # 447746 Sep 16 2012, 01:09 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Выпаяй VD1. Если продолжает греться, то явно проблемы с МС или с дросселем. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 447749 Sep 16 2012, 01:27 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Вытащил VD1, дроссель L2 все так же греется, потреб. ток все те же 220 мА. МС сгорела?
vitalik_b | Сообщение: # 447750 Sep 16 2012, 01:37 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Это сам преобразователь потребляет 220 мА? Тут сложно сказать, работает ли преобразователь - надо осциллографом стать на первую ногу. А так только гадать - то ли ключ сгорел, то ли дроссель мал. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 447752 Sep 16 2012, 01:45 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Не, это вся схема потребляет 220 мА, а должна по описанию 150 мА. Т.е. преобразователь около 60 - 80 мА лишнего наверно. поковыряю схему осциллом...
annie | Сообщение: # 447759 Sep 16 2012, 02:10 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 3297 Пользователь №: 36154 Регистрация: 24-August 08 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 16 2012, 02:45 PM)
Не, это вся схема потребляет 220 мА, а должна по описанию 150 мА. Т.е. преобразователь около 60 - 80 мА лишнего наверно. поковыряю схему осциллом...
Найди даташиты на все микросхемы, посмотри ток потребления каждой и сравни. Тогда и сам будешь уверен где и что. -------------------- Самое страшное -это дурак с инициативой. А. Н. Туполев. Не спорь с дураком - люди могут не заметить разницы... Автор неизвестен.
rakov | Сообщение: # 447761 Sep 16 2012, 02:16 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 3676 Пользователь №: 29138 Регистрация: 2-February 08 Место жительства: | Не парь голову ни себе, ни людям. Рассчитай и собери как положено схему. А то сейчас над преобразуем на 34063 консилиум начнет собираться. Это сообщение отредактировал rakov - Sep 16 2012, 02:17 PM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
TRANSFORMER | Сообщение: # 447763 Sep 16 2012, 02:24 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Сколько? дроссель на 3 милиГенри? интересно, как это у автора victorus всё нормально работало?? Печатку под резистор Rsc переделать трудно, а схема проста до безобразия.. Ладно, сам разберусь.. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 16 2012, 02:26 PM
annie | Сообщение: # 447770 Sep 16 2012, 03:09 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 3297 Пользователь №: 36154 Регистрация: 24-August 08 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 16 2012, 03:24 PM)
Сколько? дроссель на 3 милиГенри? интересно, как это у автора victorus всё нормально работало?? Печатку под резистор Rsc переделать трудно, а схема проста до безобразия.. Ладно, сам разберусь..
Микрогенри. -------------------- Самое страшное -это дурак с инициативой. А. Н. Туполев. Не спорь с дураком - люди могут не заметить разницы... Автор неизвестен.
rakov | Сообщение: # 447771 Sep 16 2012, 03:11 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 3676 Пользователь №: 29138 Регистрация: 2-February 08 Место жительства: | Индуктивность сильно зависит от частоты и выходного тока, я наугад взял 40кГц и 1мА. Это сообщение отредактировал rakov - Sep 16 2012, 03:13 PM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
victorus | Сообщение: # 447859 Sep 17 2012, 05:40 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Я по этой же программе рассчитывал. Частота где то брал 25кГц и выходной ток 20мА. Поэтому и индуктивность меньше получилась. Стабилизатор на выходе не нужен я его ставил когда питал от 5В на всякий. Классно спаял красиво.
victorus | Сообщение: # 447884 Sep 17 2012, 10:59 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Еще обновление. -Оптимизировал вывод графики. -переделал алгоритм инкодера. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 364 ) main.hex
TRANSFORMER | Сообщение: # 447915 Sep 17 2012, 02:45 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (rakov @ Sep 16 2012, 04:11 PM)
Индуктивность сильно зависит от частоты и выходного тока, я наугад взял 40кГц и 1мА.
Я почти на 100 % уверен, что выходной ток требуется не больше 1 - 2 мА, тк. хотябы резистор 20 кОм не позволяет. Да и варикапы в тюнере наверняка включены традиционно, в обратном направлении. (микротоки) Значит ставить дроссель на 3 милиГенри? Если в программе написано "3151 uH"... я правильно понял?!
TRANSFORMER | Сообщение: # 447916 Sep 17 2012, 02:50 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | victorus, Можете рассказать в чём соль другого алгоритма энкодера? исходничек бы тоже не повредил, я не программист, но вдруг кому пригодится.. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 17 2012, 02:52 PM
TRANSFORMER | Сообщение: # 447918 Sep 17 2012, 03:01 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Есть вопрос к знающим! судя по схеме, источники питания приёмника и программатора отдельные, независимые... Связь ведётся только по четырём сигнальным проводкам и общий провод... Некие личности тут на днях упорно вводят меня в заблуждение: типа, очень желательно, чтобы источник питания на время прошивки был общим, например +5 Вольт или 4 вольт. Говорят, в противном случае, прошивка может глюкнуть, вплоть до неправильного прошива фьюзов, что чревато порчей атмеги16. А как правильно? обязательно делать общий источник питания? имхо это ерунда, батарея приёмника 4 вольт, программатор 5 вольт, ничё не должно сгореть... В крайнем случае не прошьётся, и надо попробовать ещё раз. кто что думает?
olegators68 | Сообщение: # 447919 Sep 17 2012, 03:05 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1478 Пользователь №: 69484 Регистрация: 14-August 10 Место жительства: Серпухов |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 17 2012, 04:01 PM)
имхо это ерунда, батарея приёмника 4 вольт, программатор 5 вольт, ничё не должно сгореть... В крайнем случае не прошьётся, и надо попробовать ещё раз. кто что думает?
Не ерунда, напряжение на входах для программирования (и др.) не должно быть больше напряжения питания МК, даташитово . -------------------- кольт, кольт, каждому мужику по калашу, и уйдем от страны карлика. Страшно как им.
TRANSFORMER | Сообщение: # 447922 Sep 17 2012, 03:09 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Ну а если максимальное напряжение атмеги16 в аккурат 5 - 5.5 вольт, не сдохнет? Мне говорят, что дело хитрое - если напряжение питание атмеги меньше 3.3 вольт, т.е. меньше меньшего, то и в этом случае возможен глюк. Нолик или единичка во фьюзе не так встанет изза сбоя и всё конец?... Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 17 2012, 03:12 PM
vitalik_b | Сообщение: # 447923 Sep 17 2012, 03:12 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Я многократно прошивал AT90S2313 напряжением 5В, при это контроллер питался от 3,6 (тем более от аккумулятора!) и ничего не случилось. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 447924 Sep 17 2012, 03:18 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Виталик, а если наоборот - напряжение питания программатора 3.3 вольта с atmega8 на борту, а питание приёмника 5 вольт. Я к тому, что програматор вынужден использовать во внештатном режиме - у тамошней атмеги8 напряжение от 4.5 до 5.5 вольт, а питание программатора 3.3 вольта, слишком низкое. Вопрос - испортиться ли атмега16 приёмника, или в случае глюка просто перепрошить ещё раз?..
vitalik_b | Сообщение: # 447926 Sep 17 2012, 03:29 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | 3,3 Вольта с выхода программатора для прошивки хватит. Сбоить не должно. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
annie | Сообщение: # 447935 Sep 17 2012, 05:28 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 3297 Пользователь №: 36154 Регистрация: 24-August 08 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 17 2012, 03:45 PM)
Я почти на 100 % уверен, что выходной ток требуется не больше 1 - 2 мА, тк. хотябы резистор 20 кОм не позволяет. Да и варикапы в тюнере наверняка включены традиционно, в обратном направлении. (микротоки) Значит ставить дроссель на 3 милиГенри? Если в программе написано "3151 uH"... я правильно понял?!
Посмотрел много разных даташитов на эту микросхему но этот вопрос освещен темновато. Но если исходить из того, что ток потребления не более 1 ма. (а он и действительно не более), то какой бы режим (по калькулятору ) не был выбран даже с током на выходе 20 - 50 ма. все равно потребление (нагрузка)будет 1 ма. а значит и общее потребление тока микросхемой будет маленьким так как для таких режимов моленькая нагрузка будет восприниматься как холостой ток. А этот ток по даташиту примерно 2.5 ма. Проверить работу микросхемы и потребление тока лучше всего нагрузив ее выход сопротивлением 33 ком. (для тока 1 ма.) и отпаяв конечно вход варикапов. Поэтому индуктивность при малом токе отдачи не критична. А вот при применении индуктивности малых размеров однозначно частоту надо взять максимальную. -------------------- Самое страшное -это дурак с инициативой. А. Н. Туполев. Не спорь с дураком - люди могут не заметить разницы... Автор неизвестен.
TRANSFORMER | Сообщение: # 447939 Sep 17 2012, 05:54 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | annie, я думаю тут всё гораздо проще! Я пробовал выпаивать диод Шоттки VD1, как подсказал Виталик, но дроссель L2 и без диода страшно греется, и схема потребляет такой же большой ток. Разница лишь в том что Шотки не греется, т.к. он выпаян. Отсюда однозначный вывод - либо схема позарез требует резистора R2 которого у меня нет на плате (да и не нужен он по сути, всего лишь защита от КЗ), либо МС34063 сгорела (ключ пробит, между 1 и 2 ножками), либо некачественный дроссель L2. Осцилографом смотрел 1 ножку МС34063 - чётко наблюдается серия затухающих синусоид, последовательно одна за другой. Видимо МС ещё жива, кстати она не греется и раньше не грелась. Поэтому остаётся поставить другой (крупных габаритов) дроссель L2 и всё. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Sep 17 2012, 05:55 PM
vitalik_b | Сообщение: # 447941 Sep 17 2012, 06:00 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Там не совсем синусоида должна быть. Должна быть прямая вертикальная линия когда ключ замыкается (накачка энергии) и затухающие колебания при размыкании ключа (отдача энергии). Если преобразователь прилично загрузить то будут почти прямоугольные импульсы. А так мне кажется что индуктивность дросселя слишком мала. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 447942 Sep 17 2012, 06:18 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Ой виноват, так и есть, вы правы Виталик! Не обратил я внимание.. Почти вертикальная черта, затем сползает ввиде затухающего синуса...сфоткать немогу сейчас. убрал уже приборы. Но и так понятно что МС не сгорела. Дроссель вот такой, три полосочки: красная, красная, коричневая.. Присоединённое изображение
annie | Сообщение: # 447944 Sep 17 2012, 06:20 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 3297 Пользователь №: 36154 Регистрация: 24-August 08 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 17 2012, 06:54 PM)
либо МС34063 сгорела (ключ пробит, между 1 и 2 ножками), либо некачественный дроссель L2.
Дроссель будет греться если в микросхеме будет короткое между 1 и 2 ножками а это легко проверить тестером в реж. пробника. -------------------- Самое страшное -это дурак с инициативой. А. Н. Туполев. Не спорь с дураком - люди могут не заметить разницы... Автор неизвестен.
TRANSFORMER | Сообщение: # 447945 Sep 17 2012, 06:24 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Эт понятно. Но я же смотрел осцилографом. Если есть импульсы, значит МС точно исправно.
vitalik_b | Сообщение: # 447946 Sep 17 2012, 06:27 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Если бы было КЗ то дросселя давно бы уже не было. Тем более если источник питания Li-on. А так банально не хватает индуктивности дросселя. Надо не менее 100 мкГн. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
annie | Сообщение: # 447949 Sep 17 2012, 06:53 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 3297 Пользователь №: 36154 Регистрация: 24-August 08 |
QUOTE (vitalik_b @ Sep 17 2012, 07:27 PM)
Если бы было КЗ то дросселя давно бы уже не было. Тем более если источник питания Li-on. А так банально не хватает индуктивности дросселя. Надо не менее 100 мкГн.
Дак он же ставил на 180мкгн. -------------------- Самое страшное -это дурак с инициативой. А. Н. Туполев. Не спорь с дураком - люди могут не заметить разницы... Автор неизвестен.
TRANSFORMER | Сообщение: # 447954 Sep 17 2012, 08:24 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Глянул маркировку дросселей - фигвам! у меня дроссель на 220 мкГн (красная-красная-коричневая полоски). Остаётся одно - обеспечить крупные габариты дросселя того же примерно номинала. Если не прокатит - прямо не знаю чего и думать... Возможно резистор R2 всётаки нужно поставить на 12 - 14 Ом, спасибо Ракову, посчитал в калькуляторе МС34063..
annie | Сообщение: # 447964 Sep 17 2012, 08:52 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 3297 Пользователь №: 36154 Регистрация: 24-August 08 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Sep 17 2012, 09:24 PM)
Глянул маркировку дросселей - фигвам! у меня дроссель на 220 мкГн (красная-красная-коричневая полоски). Остаётся одно - обеспечить крупные габариты дросселя того же примерно номинала. Если не прокатит - прямо не знаю чего и думать... Возможно резистор R2 всётаки нужно поставить на 12 - 14 Ом, спасибо Ракову, посчитал в калькуляторе МС34063..
Сделай как в даташите. Там применяется ферритовое кольцо низкочастотное. Намотай проводом 0.3мм. индуктивность на 200 - 300 мкгн. и вот тогда будет полная уверенность . -------------------- Самое страшное -это дурак с инициативой. А. Н. Туполев. Не спорь с дураком - люди могут не заметить разницы... Автор неизвестен.
rakov | Сообщение: # 447965 Sep 17 2012, 08:53 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 3676 Пользователь №: 29138 Регистрация: 2-February 08 Место жительства: | Данный резистор используется в схеме ограничения пикового тока через транзистор ключа. Если уверен, что пиковый ток не приблизиться к предельному, можно заменять перемычкой. Но при этом появляеся вероятность выхода м/с при случайных КЗ на выходе. Выше об этом уже писали. От дросселя зависит КПД, шумность и стабильность работы. В принципе, возможно отклонение от расчетного значение, но наглеть не нужно ибо от этого и ходят слухи о "капризности" данной м/с. Расчеты я привел для примера, с целью показать зависимость номиналов от выходных параметров.
« Предыдущая тема | Спецприёмники, радиоприемники | Следующая тема »
Настройки темы Страницы: (13) 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 | Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
Быстрый ответ Показать смайлики в новом окне | Включить смайлики | Включить подпись Скрыть опции темы Подписаться на тему Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме. Подписка на этот форум Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме. Скачать/Распечатать тему Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Portal-X
Сохранить