Главная страница -> VRTP -> Texнологии -> Спецприёмники, радиоприемники

Здравствуйте, Moldik ( Выход ) | Мой Профиль · 0 новых писем · Активные темы · Новые сообщения· Мой помощник

Главная
Помощь
Поиск по форуму
Форум
Фотогаллерея
Контакты
Ссылки
Поиск по статьям
Библиотека
Магазин VRTP
РАЗДЕЛЫ
Правила форума
временный раздел
Реклама на ВРТП
Статьи
Радиодетали
Измерительная техника
Технологии и материалы
Спецтехника
Микроконтроллеры
Технологии и связь
Пиратское радио
Начинающим.
Софт
Охрана, ОПС, СКУД
Разное
Самооборона
Медицинская техника
Ключевые слова
ООО "Крокс"
Источники питания
Новые книги
Шпионские штучки: Новое и лучшее
500 схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только (2-е издание)
Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах
Конструируем роботов. Дроны. Руководство для начинающих
Компьютер в лаборатории радиолюбителя
Радиоконструктор 3 и 4 2018
Шпионские штучки и защита от них. Сборник (19 книг)
Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только
Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель
Радиоконструктор 1 2018
Обновления
Волоконно-оптический сейсмограф.
Продвинутая прозвонка 2ом на PIC12F1840 от Eddy71
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 1. Знакомство
Meshtastic — оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 4. Прошивка модема, выход в сеть.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 3. Радиомодемы самодельные.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 2. Радиомодемы фирменные.
Пинцет измерительный nRLC
UHF спутники LEO, NEO, GEO – в простонародии SATCOM
Кросс-платформенный терминал - SerIO 3.x
Радиомикрофон на 868.3 МГц
Статистика
Время: 12:15:54
Зарегистрированных: 85996
Последним зарегистрирован: ucozdima
Рекорд посещаемости: 12585
Групп пользователей: 4
Группы:
[Admin] [Cоучастник] [Автор] [Модератор]
Сейчас на сайте
Всего: 169
Гостей: 153
Анонимных: 1
Пользователей: 15
Зарегистрированные: Moldik amzodiak korneevsergey khach Nesportsmen AntonSor Eger romal76 nbn Smile. Yagarto saturn3500 Alexander_V_B VikGor bulat
стеклотекстолит для ПП - недорого, реактивы для травления | Внимание! Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!
Страницы: (13) 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | Ответить Новая тема Новый опрос
Простой Приемник "Мальчиш" на Li-on., Стерео WFM/NFM приемник на KSH-148 Подписка на тему | Сообщить другу | Версия для печати
TRANSFORMER | Сообщение: # 434867 Jul 1 2012, 05:58 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Вопрос к автору - при выключении питания приёмника все сохраненные настройки сбрасываются? Можно ли приспособить литиевую батарейку к АТмега16, чтоб все оставалось в памяти? Да и ещё вопрос - какие на ваш взгляд недостатки у приёмника?
victorus | Сообщение: # 434911 Jul 2 2012, 05:49 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Нет их можно сохранить в EEPROM. Это энергонезависимая память. Недостатки: Пошел на упрощение. Убрал все лишнее. Лишние преобразователи. Лишние цепи. Как цена - нет сканирования. Ну конечно саме главный недостаток- устаревшие детали. То что было в закромах - пусть работает, что пылиться в ящике.
TRANSFORMER | Сообщение: # 435165 Jul 3 2012, 05:51 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (victorus @ Jul 2 2012, 06:49 AM)
Нет их можно сохранить в EEPROM. Это энергонезависимая память. Недостатки: Пошел на упрощение. Убрал все лишнее. Лишние преобразователи. Лишние цепи. Как цена - нет сканирования. Ну конечно саме главный недостаток- устаревшие детали. То что было в закромах - пусть работает, что пылиться в ящике.
устаревшие детали.. оно конечно верно.. как следствие потребляемый ток сравним с потреблением импортного сканера вроде Икома, Yaesu... Интересно, ведь там основную долю тока потребляет тюнер от Селекты, вероятно можно приспособить модели посовременнее, экономичнее..? Зато повторяемость у конструкции весьма недурна. Детальки вполне доступные...
TRANSFORMER | Сообщение: # 435192 Jul 3 2012, 07:22 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Викторус, а где можна достать дискриминатор на 455 (456?) КГц? для ТА2008. Кварцы из пультов ДУ на такую частоту пойдут? Есть на 432 КГц, наверно контур детектора в мс3361 придётся чуть перестроить. .
victorus | Сообщение: # 435240 Jul 4 2012, 06:46 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Jul 3 2012, 08:22 PM)
Викторус, а где можна достать дискриминатор на 455 (456?) КГц? для ТА2008. Кварцы из пультов ДУ на такую частоту пойдут? Есть на 432 КГц, наверно контур детектора в мс3361 придётся чуть перестроить. .
Я покупал в elcotel.ru. Дискриминатор именно на 456 кГц. Не на 455. кварцы из пульта вроде на другую частоту? Точно не знаю не имею в наличии. А зачем н 432кГц. Куда собрались подключать к 3361? Там фильтр только. В ТА2008 456кГц отвечает только за стерео. Другой там не подойдет.
TRANSFORMER | Сообщение: # 435370 Jul 4 2012, 08:42 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (victorus @ Jul 4 2012, 07:46 AM)
Дискриминатор именно на 456 кГц.
А на колебательный контур с шунтирующим резистором его ведь можно заменить? если да, то что должно изменяться от сердечника катушки контура? типа стереобаланс должен быть подстроен, не? Или просто максимум громкости в стереорежиме.? дискриминатор 10.7 МГц тоже есть желание заменить на контур. Просто напряг счас с такими детальками. (кварцами, дискриминаторами и т.п.)
-taifun- | Сообщение: # 435409 Jul 4 2012, 11:07 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 2293 Пользователь №: 28892 Регистрация: 26-January 08 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Jul 4 2012, 09:42 PM)
типа стереобаланс должен быть подстроен, не? Или просто максимум громкости в стереорежиме.?
На сколько помню резонатор этот влияет на захват стерео поднесущей. При других номиналах не будет разделения на стерео. Так что контуром заменить как то сомневаюсь... Нужно пробовать... --------------------
victorus | Сообщение: # 435442 Jul 5 2012, 05:33 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Jul 4 2012, 09:42 PM)
QUOTE (victorus @ Jul 4 2012, 07:46 AM)
Дискриминатор именно на 456 кГц.
А на колебательный контур с шунтирующим резистором его ведь можно заменить? если да, то что должно изменяться от сердечника катушки контура? типа стереобаланс должен быть подстроен, не? Или просто максимум громкости в стереорежиме.? дискриминатор 10.7 МГц тоже есть желание заменить на контур. Просто напряг счас с такими детальками. (кварцами, дискриминаторами и т.п.)
Скорее всего врятли. А вот 10.7МГц дискриминатор я думаю вполне можно заменить.
TRANSFORMER | Сообщение: # 436351 Jul 9 2012, 05:02 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Викторус, немного отступлю от темы... Сама идея с всеволновым тюнером эт конечно здОрово. А реально каким либо обычным ВЧ частотомером (до 1ГГц, например) измерять несущую, поступающую на вход тюнера. Например, тыканием частотомера из китайского приёмника ЕЦБ? Или такой тюнер обязательно требует громоздкой схемы с синтезаторами, МК атмега16...? О хорошей функциональности приёмника и навороченном ЖК дисплее я пока молчу.. просто интересно насчёт именно "тупого" измерения частоты!
TRANSFORMER | Сообщение: # 436357 Jul 9 2012, 05:20 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Я так подозреваю что нужно для таких целей использовать тюнер попроще (соответственно всю схему упростить), вроде KSH135 от Селтеки. Там как раз ровно три "решающих" вывода: UHF, VHF1, VHF2. Остальные - стандартно - питание, вход-выход ПЧ и АРУ, я так понимаю...?
victorus | Сообщение: # 436443 Jul 10 2012, 05:23 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Ну сделай обычный частотомер, зачем тюнер то? Прибор того же eddy71 там тебе и ВЧ детектор и частотомер в одном.
TRANSFORMER | Сообщение: # 436482 Jul 10 2012, 03:45 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Да не, я не в качестве частотомера собрался тюнер использовать, что вы! Просто интересно - в готовом приёмнике можно ли измерять несущую, что идёт на вход тюнера? Понятно, что она выводится на ЖК экран, ну а если это както попроще сделать? Куда тыкать готовым частотомером? Может просто снять крышку тюнера, найти внутри микру TDA6508, и подпаять к гетеродину TDA6508?
TRANSFORMER | Сообщение: # 436486 Jul 10 2012, 04:10 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Есть в наличии несколько отслуживших siemens A65, с исправным экранчиком. От таких сотиков без передела схемы/программы подходят дисплеи? Просто страшно вскрывать, незная что внутри... Как вариант, скорее всего найдутся сименсы: A75, A60, C65. Пойдут?
TRANSFORMER | Сообщение: # 436492 Jul 10 2012, 05:15 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | да и ещё вопрос. В elcotel.ru вот так по прайсу дискриминатор 456 кГц называется? походу всётаки это керамический резонатор... Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
victorus | Сообщение: # 436576 Jul 11 2012, 04:45 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | С KSH-146/148 такой финт не пройдет на сколько я знаю. Там схема сложнее. Можно было такое сделать только с KSH-132. В нем можно было померять частоту гетеродина. Несущую измерять я думаю не получится. Слишком низкий уровень сигнала. Если только источник не рядом с приемником, например, жучок. Siemens A65 как раз подходит. Должен быть экран с желтой платой. A75 тоже годится. А вскрывать не так страшно. Там все на болтах. Если что все обратно можно закрутить. Резонатор на 465кГц он самый. Хоть его и называют кварцем, а по факту это керамический резонатор. Других на эту частоту я не видел.
TRANSFORMER | Сообщение: # 436700 Jul 11 2012, 09:16 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Вот разобрал сименс А60, из того что под руку попало. Такой экранчик? Плата жёлтая..вроде как в статье.. А что там за резистор подстроечный на платке, что он регулирует? предполагаю, что яркость?.. А насчёт напряжения питания - если использовать для подсветки 12 вольт, то просто на 1 и 3 ножку дисплея подаём через 100 Ом 12 В вместо 3,3 В? Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Jul 11 2012, 10:25 PM
TRANSFORMER | Сообщение: # 436710 Jul 11 2012, 10:01 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | такой дисплей?.. как у него проверить подсветку? транзистор VT2 наверно её включает? Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
victorus | Сообщение: # 436755 Jul 12 2012, 05:28 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Дисплей в точ точ такой же даже по маркировке. Так что подойдет. Да, VT2 включает подсветку. Вместо 3.3В можно подать до 12В через резисторы, но увеличив их до 470 Ом. Резистор я не знаю, что регулирует. Я его не трогал. Лучше его не трогать.
drmel | Сообщение: # 436775 Jul 12 2012, 10:40 AM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1106 Пользователь №: 26879 Регистрация: 3-December 07 Место жительства: UA | Возник вопрос антены.. Много перепробовал вариантов и лучше всего показали результаты такая конструкция с этим тюнером. Взял от телеантены комнатной коробочку с трансом (согласующим). К нему прикрутил два телескопа. Убрал с коробочки антенный штекер - подпаял 75омный 3мм провод. Залил термоклеем. С другой стороны ф-ка и штекер. Оч улучшело качество прийома посравнению с телескопом... Еще вопрос в М-45 есть возможность включения выключения усилителя - у вас это реализовано?
TRANSFORMER | Сообщение: # 436838 Jul 12 2012, 04:04 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (drmel @ Jul 12 2012, 11:40 AM)
Возник вопрос антены.. Много перепробовал вариантов и лучше всего показали результаты такая конструкция с этим тюнером. Взял от телеантены комнатной коробочку с трансом (согласующим). К нему прикрутил два телескопа. Убрал с коробочки антенный штекер - подпаял 75омный 3мм провод. Залил термоклеем. С другой стороны ф-ка и штекер. Оч улучшело качество прийома посравнению с телескопом...
ну вроде стандартное решение, ничего нового. У меня "Витязь" , к нему подключается на вход через коаксиальный кабель карболитовая коробка с двумя длинными, около метра, телескопами на концах. Такая антена и есть стандартная телевизионная. Что внутри - не знаю... Это классический диполь со всеми его плюсами!
TRANSFORMER | Сообщение: # 436839 Jul 12 2012, 04:11 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (victorus @ Jul 12 2012, 06:28 AM)
Вместо 3.3В можно подать до 12В через резисторы, но увеличив их до 470 Ом.
есть ещё вопрос - сколько тока потребляет подсветка при 3.3 Вольтах? Повышающий конвертор до 12 В думаю подсоединять неэкономично по току будет...не то что варикапы тюнера - им ток совсем мизерный нужен..
vitalik_b | Сообщение: # 436853 Jul 12 2012, 05:48 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков |
QUOTE (TRANSFORMER @ Jul 10 2012, 05:15 PM)
да и ещё вопрос. В elcotel.ru вот так по прайсу дискриминатор 456 кГц называется? походу всётаки это керамический резонатор...
Такие резонаторы стоят в пультах ДУ. Так что покупать нет смысла. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 436857 Jul 12 2012, 06:03 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | на 456 кГц? в ПДУ? Класс, надо будет достать без гемора!.. Ребята, а не подскажете, фильтр ФП3П9-451-7 в каких телевизорах можно достать? Или подобный, я так понимаю он на 38 МГц? Странно, вроде ПЧ звука для тюнера KSH-148 равна 31,5 МГц! А вот ПЧ изображения - 38 МГц... Может для приёмника не важно какую ПЧ задействовать?
-taifun- | Сообщение: # 436918 Jul 12 2012, 10:00 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 2293 Пользователь №: 28892 Регистрация: 26-January 08 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Jul 12 2012, 07:03 PM)
Странно, вроде ПЧ звука для тюнера KSH-148 равна 31,5 МГц!
Это при условии если вы с IF будете доставать еще и видео сигнал. --------------------
victorus | Сообщение: # 436961 Jul 13 2012, 05:32 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Jul 12 2012, 05:11 PM)
QUOTE (victorus @ Jul 12 2012, 06:28 AM)
Вместо 3.3В можно подать до 12В через резисторы, но увеличив их до 470 Ом.
есть ещё вопрос - сколько тока потребляет подсветка при 3.3 Вольтах? Повышающий конвертор до 12 В думаю подсоединять неэкономично по току будет...не то что варикапы тюнера - им ток совсем мизерный нужен..
Столько же сколько и обычные светодиоды жрут. Где то миллиампер 20.
victorus | Сообщение: # 436962 Jul 13 2012, 05:43 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE (TRANSFORMER @ Jul 12 2012, 07:03 PM)
на 456 кГц? в ПДУ? Класс, надо будет достать без гемора!.. Ребята, а не подскажете, фильтр ФП3П9-451-7 в каких телевизорах можно достать? Или подобный, я так понимаю он на 38 МГц? Странно, вроде ПЧ звука для тюнера KSH-148 равна 31,5 МГц! А вот ПЧ изображения - 38 МГц... Может для приёмника не важно какую ПЧ задействовать?
Заменить можно на тот, что используется в М-45. Просто этот плоский и много места не занимает.
TRANSFORMER | Сообщение: # 437050 Jul 13 2012, 03:39 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Всё понял!..завтра схожу на рынок узнаю доставабельность деталек... Вроде ниче так...а исключением фильтра ПАВ. victorus, а поясните пожалуста как решить проблему с источником питания 5 В? То что к R6 цепляем стабилитрон на 3.3 В эт понятно. Кроме этого в статье есть упоминание о доп. транзисторе к R41. Для чего нужно ставить транзистор при питании 5 В? А какие в принципе пределы напряжения питания приёмника? Например, если я решусь поставить 4 аккума NI-MH по 1.2 Вольт, то в конце зарядки напряжение на них будет около 6 вольт! Не сгорит ли тюнер? Т.е. питание "5 Вольт" с аккумуляторами требует поразмыслить.. Прошивку не придётся ли менять чтобы индикатор разряда работал как надо? Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Jul 13 2012, 03:41 PM
TRANSFORMER | Сообщение: # 437445 Jul 15 2012, 01:39 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Поискал детальки для приёмника...микра МС3361 попалась не оригинал от моторолы, а что это за фирма? Работает в УЧМ не хуже оригинала? Возникли трудности с приобретением таких деталей: 1) фильтр ПАВ 38 МГц, ни импорта, ни советских ФП3П9, КФПА на рынке нету. Наверно придётся поковырять платы УПЧИ.. 2) ТА2008 тоже не продают, разве только в интернете. Викторус, а функционального аналога у неё никакого нет? 3) резонатор 456 кГц. В пультах ДУ есть только 455 кГц, как вариант можно конечно подогнать частоту триммером, в пределах нескольких кГц. 4) фильтр 455 кГц, я так понял его только в АМ приёмниках можно достать.. Всё остальное вроде ничё, вполне доступно и бюджетно...плату приёмника разумеется придётся переделать... Присоединённое изображение
TRANSFORMER | Сообщение: # 437448 Jul 15 2012, 01:48 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Вот такой экранчик приобрёл в "Запчастях для сотиков". Запасной экран для SIEMENS C65 по цене пять баксов. Новенький, защитная плёнка нетронута. Присоединённое изображение
TRANSFORMER | Сообщение: # 437450 Jul 15 2012, 01:55 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | victorus, у меня есть ещё мелкий вопрос - на схеме ZQ1 номиналом 10.24 МГц, в наличии есть 10.24 и 10.245 МГц, может лучше поставить 10.245? (как по даташиту) Всётаки на входе МС3361 частота 10.7 МГц = 10.245 МГц + 455 кГц, не так ли?
« Предыдущая тема | Спецприёмники, радиоприемники | Следующая тема »
Настройки темы Страницы: (13) 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... Последняя » | Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
Быстрый ответ Показать смайлики в новом окне | Включить смайлики | Включить подпись Скрыть опции темы Подписаться на тему Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме. Подписка на этот форум Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме. Скачать/Распечатать тему Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Portal-X
Сохранить