Главная страница -> VRTP -> Texнологии -> Спецприёмники, радиоприемники

Здравствуйте, Moldik ( Выход ) | Мой Профиль · 0 новых писем · Активные темы · Новые сообщения· Мой помощник

Главная
Помощь
Поиск по форуму
Форум
Фотогаллерея
Контакты
Ссылки
Поиск по статьям
Библиотека
Магазин VRTP
РАЗДЕЛЫ
Правила форума
временный раздел
Реклама на ВРТП
Статьи
Радиодетали
Измерительная техника
Технологии и материалы
Спецтехника
Микроконтроллеры
Технологии и связь
Пиратское радио
Начинающим.
Софт
Охрана, ОПС, СКУД
Разное
Самооборона
Медицинская техника
Ключевые слова
ООО "Крокс"
Источники питания
Новые книги
Шпионские штучки: Новое и лучшее
500 схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только (2-е издание)
Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах
Конструируем роботов. Дроны. Руководство для начинающих
Компьютер в лаборатории радиолюбителя
Радиоконструктор 3 и 4 2018
Шпионские штучки и защита от них. Сборник (19 книг)
Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только
Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель
Радиоконструктор 1 2018
Обновления
Волоконно-оптический сейсмограф.
Продвинутая прозвонка 2ом на PIC12F1840 от Eddy71
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 1. Знакомство
Meshtastic — оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 4. Прошивка модема, выход в сеть.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 3. Радиомодемы самодельные.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 2. Радиомодемы фирменные.
Пинцет измерительный nRLC
UHF спутники LEO, NEO, GEO – в простонародии SATCOM
Кросс-платформенный терминал - SerIO 3.x
Радиомикрофон на 868.3 МГц
Статистика
Время: 12:21:58
Зарегистрированных: 85996
Последним зарегистрирован: ucozdima
Рекорд посещаемости: 12585
Групп пользователей: 4
Группы:
[Admin] [Cоучастник] [Автор] [Модератор]
Сейчас на сайте
Всего: 183
Гостей: 164
Анонимных: 2
Пользователей: 17
Зарегистрированные: Moldik mihael alexknopix IYS korneevsergey Yagarto vbifvbif miket67 Nesportsmen amzodiak Vodkin khach AntonSor Eger romal76 nbn Smile.
стеклотекстолит для ПП - недорого, реактивы для травления | Внимание! Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!
Страницы: (13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | Ответить Новая тема Новый опрос
Простой Приемник "Мальчиш" на Li-on., Стерео WFM/NFM приемник на KSH-148 Подписка на тему | Сообщить другу | Версия для печати
TRANSFORMER | Сообщение: # 487194 May 6 2013, 06:29 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Предлагаю версию 2.0 приёмника. Суть в чём: 1) Немногие пытающиеся повторить приёмник столкнулись с трудностью где достать ИМС ТА2008AN. Здесь заменяем эту дефицитную ИМС на более доступную (и чутьистую) ТЕА5711Т, в SMD корпусе. 2) Применение ТЕА5711 позволяет (на первый взгляд) без проблем реализовать S-метр. 3) ТЕА5711 не требует дефицитного резонатора на 456 кГц. Очень интересно мнение автора victorus. и других участников, разумеется. Вот и схемка. Узел на ТА2008 выкидываем. Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
TRANSFORMER | Сообщение: # 487195 May 6 2013, 06:36 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Кто может написать новую прошивку? Надеюсь, никому ТЕА5711 нетрудно будет достать - протестить? На дисплее предлагаю отображать вот такое. На индикаторе разряда 5 позиций, так поподробнее. Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
victorus | Сообщение: # 487234 May 7 2013, 06:07 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Для S-Metra нужно стабилизированное питание всей схемы. Для этого можно прикрутить еще один стабилизатор на mc34063 чтобы он от от 3.7В выдавал 5В.
TRANSFORMER | Сообщение: # 487311 May 7 2013, 02:46 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Вообще-то планировал использовать стабилизирующий повышающий DC-DC конвертор на микросхеме вроде LM2621MM или MAX756. Так что это не проблема. А на время теста вам можно и от сетевого БП запитать. МС34063 здесь применять ОЧЕНЬ не хочется, т.к. у неё при низких напряжениях питания (около 3...4 Вольт) и приличном токе нагрузки КПД сильно падает. Столкнулся с этим когда собирал 3-х вольтовый светодиодный фонарик. Берём любую батарею или аккум с напряжением в пределах 2...5 В и на выходе конвертора как вкопанные +5 вольт. (ну или 4 вольта, чтобы тока меньше жрал, т.к. работает всё равно нормально)
vitalik_b | Сообщение: # 487323 May 7 2013, 03:58 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Не обязательно стабилизировать. Можно вторым каналом АЦП измерять питание и вносить поправки. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 487342 May 7 2013, 06:35 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Для наиболее полного расхода ресурса источника питания наверно лучшее решение - повышающий конвертор. Заодно можно использовать много разных типов батарей - вольтаж не будет иметь значения. Главное, чтоб входное напряжение не превышало выходного - иначе схему менять. Вобщем я вынес идею - пробуйте. Если прокатит - поделюсь новой печаткой. Виталик, а как насчёт коэфф. гармоник ТЕА5711? Глянул ДШ - у тамошнего стереодекодера аж 0.5 %. У ТА2008 - 0.1 %. Разница в звуке будет заметна? Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - May 7 2013, 06:39 PM
vitalik_b | Сообщение: # 487344 May 7 2013, 06:49 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | 0,5 % гармоник не думаю что будет так сильно заметно, скорее всего даже не заметите разницу с ТА2008.
QUOTE
Главное, чтоб входное напряжение не превышало выходного - иначе схему менять.
Я не пробовал, но возможно будет работать и с напряжение выше выходного, надо пробовать. 3.3 В из аккумулятора я получал включением в разрыв плюса обыкновенный диод. МК кстати желательно использовать с буквой А в конце. Насчёт прошивки. Написать вовсе не проблема, но тестировать, увы, не на чём. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 487347 May 7 2013, 07:01 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (vitalik_b @ May 7 2013, 07:49 PM)
Я не пробовал, но возможно будет работать и с напряжение выше выходного, надо пробовать.
Работать то наверняка будет, я имел ввиду, что при бОльшем напряжении конвертор уже не конвертирует. т.е схема начинает работать как обычный диод Шотки в цепи батареи. А если позарез нужно стабилизировать вольтаж на выходе - то схемы немного разные. (см. даташит LM2621) Конветор будет либо понижать либо повышать вольтаж. Тестирование - подождём что скажет victorus. А в чём прикол атмеги с буквой А в конце? Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - May 7 2013, 07:12 PM
vitalik_b | Сообщение: # 487349 May 7 2013, 07:18 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков |
QUOTE
А в чём прикол атмеги с буквой А в конце?
В том что работает при низком напряжении, меньший ток потребления. Она то будет питаться от 3,3В. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 487784 May 10 2013, 08:43 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Если кто соберётся замутить вариант на ТЕА5711, чуть не забыл - схему в Сплане на растерзание)) Некоторые номиналы брал с потолка, кроме этого, можно чтото добавить, например 32 ножку для шумоподавителя: банальное "Вкл./Выкл." выбирать энкодером из меню настроек.. В этом случае резистор с 32 ножки на землю убрать и ножку посадить напрямую к МК, я так думаю... Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - May 10 2013, 08:45 PM Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 211 ) usil_TEA5711T.zip
vitalik_b | Сообщение: # 487799 May 10 2013, 09:06 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | А картинкой можно? -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 487804 May 10 2013, 09:16 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | А картинка выше!
TRANSFORMER | Сообщение: # 488166 May 13 2013, 12:41 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Вдогонку - такой прибамбас. Вообще-то подойдёт для абсолютно любого УНЧ! Правда для стерео нужно что-то домыслить.. Может и сюда контроллер приспособить??? ножек ещё вроде хватает.. Если уж применили энкодер вместо потенциометра, то в погоне за надёжностью украшаем приёмник кнопками. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - May 13 2013, 12:48 PM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
TRANSFORMER | Сообщение: # 490641 Jun 1 2013, 08:29 AM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Всем привет! После тестов предлагаю внести такие изменения в прошивку: В режиме отображения станции: 1) сделать пробелы между символами в шаге перестройки 2) устранить мерцания экрана в зоне декоративного бегунка при повороте энкодера 3) при нажатия на кнопки вся картинка обновляется целиком 4) в слове "КГц" букву К не надо заглавную - неграмотно по-радиолюбительски. Вот в шаге перестройки эта буква норм. В режиме настроек приёмника: 1) В слове "Настройки" пробелы между буквами 2) Диапазон секунд для режима сна пошире бы: от 3 до 30 секунд и ещё букву Х - отключение сна. Иногда не слишком яркая подсветка только радует глаз, экономия не большая - весь приёмник на порядок прожорливее.. Заодно не надо шатать энкодер, чтобы разбудить. Ещё сделать так, чтобы время спячки соответствовало истине в Секундах! 3) Регулировку кварца не надо - зря меню мозолит. Соберите две прошивки - на 7.2 МГц и 4.5 МГц - кто какой кварц найдёт.. 4) При нажатии на бездействующую в какой-то момент кнопку картинка попусту обновляется целиком! 5) Надпись "Сохр." нужно отображать с отступом от "Сохранить" и "Сохр." должна исчезнуть при дальнейшем лазании по меню. В режиме памяти станций: 1) В слове "Память станций" сделать пробелы между буквами. 2) Напротив надписи "Загрузить", вращая энкодер, картинка обновляется целиком. 3) При сохранении станции надпись "Сохр." вылазит за правый край экрана. Номер ячейки сдвинуть левее. Ну и для финала, при переключении между режимами приёмника устранить обновления картинки целиком. Тогда будет здОрово смотреться! Прошивка, которую подкоректировать, вот эта.. Виталик, внимание, появилась возможность прошивать/тестировать приёмник хоть по сто раз! Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Jun 1 2013, 08:44 AM Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 158 ) source.7z
bulat | Сообщение: # 490663 Jun 1 2013, 01:23 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан |
QUOTE (victorus @ May 7 2013, 09:07 AM)
Для S-Metra нужно стабилизированное питание всей схемы. Для этого можно прикрутить еще один стабилизатор на mc34063 чтобы он от от 3.7В выдавал 5В.
При 5 в индикатор не сгорит?второй день собираю блок управления на отдельной плате(если интересно-выложу лей),а вот как заменить 2008-на 5711 или сха1238 пока не решил,первая есть только в смд,вторая в дипе...
TRANSFORMER | Сообщение: # 490664 Jun 1 2013, 01:32 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | то Булат, автор предлагал при 5-ти вольтовом питании схемы вводить для питания цифровой части, в т.ч. дисплея, стабилитрон на 3.3 Вольт. Это не проблема. Я даже пробовал прямо так 5 Вольт подавать на схему автора - дисплей просто ярче стал светиться.. все равно там балласт на 40 Ом стоит.. Примерная схема для ТЕА5711 вверху страницы! скажу сразу - ещё никто не проверял.. Да и не помешает ввести вместо ПАВА 38 МГц контур ФСС - качество приёма лучше станет, как говорили в ветке про М-45. Ну что народ, кто переделает прошивку? виталик, автор?.. если что - я готов в режиме онлайн тестировать лично!
bulat | Сообщение: # 490667 Jun 1 2013, 02:22 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | TRANSFORMER а зачем здесь стерео?он ведь только в диапазоне 88-108,можно слушать обычным приеником... а кварц 18 мгц вместо 16 прокатит?на 16 кварца свободного нет! доделал.работает,надо делать аналоговую... Это сообщение отредактировал bulat - Jun 1 2013, 04:27 PM
TRANSFORMER | Сообщение: # 490683 Jun 1 2013, 07:30 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Стерео сейчас бывают самые разные вещалки, на УКВ вещательных диапазонах, ещё пиратские станции тоже стерео часто вещают, телевизионные станции, стерео-жучки в конце концов... А для кварца 18 Мгц прошивку по-любому пересобирать надо, да и не факт что атмега16 нормально заведётся с ним...
bulat | Сообщение: # 490697 Jun 1 2013, 10:30 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан |
QUOTE (TRANSFORMER @ Jun 1 2013, 10:30 PM)
Стерео сейчас бывают самые разные вещалки, на УКВ вещательных диапазонах, ещё пиратские станции тоже стерео часто вещают, телевизионные станции, стерео-жучки в конце концов...
стерео,которое может декодировать 5711,будет принимать только фм-диапазон 88-108 мгц и самодельные и специальные стереопередатчики стандарта CCIR,в тв нужен другой стереодекодер,NIKAM вроде называется,точно не помню,и для диапазона 68-74 мгц нужен другой стереодекодер,там полярное кодирование,так что... а на счет 18 мгц-действительно,максимальная раб.частота 16 мгц! заметил одну странность-если долго не крутить валкодер(более 15 мин),мегу не "разбудить",приходится отключать питание
vitalik_b | Сообщение: # 490702 Jun 1 2013, 11:51 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | Заработает и от 18 МГц. Это не такое уж и повышение частоты, относительно предела. Прошивку менять не нужно, просто временные задержки немножко смещаться в сторону уменьшения (на 11% быстрее вроде как будет реакция). Что касается новой прошивки. У меня пока нет времени править прошивку, а чтоб избавится от этих мерцаний нужно полностью переписывать драйвер дисплея. Впрочем, я всё равно буду делать приёмник на этом дисплее, вот и посмотрим тогда что можно сделать. Это сообщение отредактировал vitalik_b - Jun 1 2013, 11:57 PM -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
TRANSFORMER | Сообщение: # 490706 Jun 2 2013, 08:41 AM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (bulat @ Jun 1 2013, 11:30 PM)
стерео,которое может декодировать 5711,будет принимать только фм-диапазон 88-108 мгц и самодельные и специальные стереопередатчики стандарта CCIR,в тв нужен другой стереодекодер,NIKAM вроде называется,точно не помню,и для диапазона 68-74 мгц нужен другой стереодекодер,там полярное кодирование,так что...
А что скажете насчёт декодера в ТА2008? Принцип тот же, что и в ТЕА5711?
bulat | Сообщение: # 490708 Jun 2 2013, 08:46 AM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан |
QUOTE (TRANSFORMER @ Jun 2 2013, 11:41 AM)
QUOTE (bulat @ Jun 1 2013, 11:30 PM)
стерео,которое может декодировать 5711,будет принимать только фм-диапазон 88-108 мгц и самодельные и специальные стереопередатчики стандарта CCIR,в тв нужен другой стереодекодер,NIKAM вроде называется,точно не помню,и для диапазона 68-74 мгц нужен другой стереодекодер,там полярное кодирование,так что...
А что скажете насчёт декодера в ТА2008? Принцип тот же, что и в ТЕА5711?
там тоже декодер CCIR,как вариант-к174ха54-двустандартный декодер укв и фм,тв в стерео-наверно пока не транслируется у нас,да и нужен ли он... развел плату под 5711(разводка похожа на "нектар"),как заработает-выложу и еще-буфер гетеродина-какой транзистор можно поставить?вс547 подойдет?
TRANSFORMER | Сообщение: # 490709 Jun 2 2013, 09:03 AM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Bulat, если будешь собирать с ТЕА5711 по схеме выше, отпишись как она работает в плане сдружённости с LC72131 и др. микросхемами приёмника. Мало ли что там не то, может примитивная схема буфера не оптимальна? Касаемо буфера. Номиналы я ставил отбалды, поэтому если говорить строго, кондёр С14 в базу транзистора нужно уменьшить и сильно. Поставить например 10 пФ, чтоб влияние буфера на гетеродин было минимальным. А транзистор думаю подойдёт любой аналог КТ315, тот же ВС547, частота всё-таки меньше 50 МГц. А в древних УКВ приёмниках он и на 60-70 МГц достойно работал.. Виталик, насчёт будущего приёмника, ИМХО практичнее поюзать дисплей Nokia 1100/1110i/1112, говорят все взаимозаменяемы. Только 1110i паять тяжеловато без родного разъёма. У цветного от сименса плюс лишь тот, что он красивее. ИМХО ч\б дисплей от нокии: 1) стОит дешевле, достать проще 2) контрастность выше при яркой засветке, меньше боится перепадов темпратур 3) исходники достаём из темы "Вольтамперваттметр на Tiny 13". Автор применял именно такие дисплеи от нокии. Всё на ассемблере. Bulat, у меня тут полная схема Мальчиша на подходе, более читабельная. Если с ТЕА5711 всё прокатит норм, выложу. Останется только придумать на какую ножку МК посадить выход 5711 индикатора поля и пересобрать под него прошивку. У 5711 кстати есть плюс - АПЧ могучая, те кто собирал Клевер или Нектар поймут в чём мощь.. Вдогонку - фьюзы Мальчиша для тех, у кого нет AVRStudio. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Jun 2 2013, 10:42 PM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
TRANSFORMER | Сообщение: # 490833 Jun 3 2013, 07:19 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Вот так "в лоб" выглядит Мальчиш с теа5711, только вывод "S-meter" посадить на АЦП МК, зависит от прошивки, подождём что скажет victorus. Да и старую прошивку не забудьте поправить! Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
vitalik_b | Сообщение: # 490834 Jun 3 2013, 07:38 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | С цифровых линий можно (скорее нужно) по убирать конденсаторы по 150 пФ. Для синтезатора нет смысла использовать свой программный SPI, можно переключить на общий SPI. Экономия трёх линий МК + меньше тормозов. Стабилитрон на 3,3В убрать, и понизить напряжение либо диодами либо Low-Drop стабилизатором. А питание для повышающего преобразователя(тот который для варикапов) брать прямо с батареи, будет меньший ток потребления. Это сообщение отредактировал vitalik_b - Jun 3 2013, 07:50 PM -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
bulat | Сообщение: # 491311 Jun 7 2013, 04:38 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | собрал на меге в смд,фузы выше 3-мя постами,индикатор,кнопки и валкодер работают,но не управляется настроика тюнера-на выв 2 0 вольт,питание 5 в,варикап 28 вольт,пробовал от селтеки ксш148о,148ор,jinxin ксш144о,не один не перестраивается,а вот пик12ф629(с м-45) все работает,конденсаторы с сцл и сда убрал,на сда 0 в(кз на минус нет),на сцл 4,6 в,питание 5 в,что может быть?может кто столкнулся до этого собирал на меге в дип-все прекрасно работало Это сообщение отредактировал bulat - Jun 7 2013, 04:52 PM
bulat | Сообщение: # 491312 Jun 7 2013, 04:45 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | фото Присоединённое изображение
TRANSFORMER | Сообщение: # 491320 Jun 7 2013, 07:13 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Так возьмите рабочую плату с дип атмегой и скрестите её с 5711. Работоспособность аналоговой части куда важней!, с цифрой лишь знай себе прошивку правь, а в схеме только мелочи кое-какие менять, не более того, vitalik всё верно подправил..схему ещё перерисую. и не раз, думаю. Кстати как там вариант на ТЕА5711? Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Jun 7 2013, 07:14 PM
bulat | Сообщение: # 491321 Jun 7 2013, 07:31 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан |
QUOTE (TRANSFORMER @ Jun 7 2013, 10:13 PM)
Кстати как там вариант на ТЕА5711?
мне б с управлением разобраться,а потом и теа,плату вытравил-дорожки оборванные,недавно заправил картридж принтера,не знаю чем заправили,но с лут получается с трудом
TRANSFORMER | Сообщение: # 491465 Jun 8 2013, 09:36 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Есть такой вопрос - как прокатят в приёмнике стандартные неэкранированные СМД индуктивности Мураты на ферритовой "гантельке" в контурах ФСС вместо фильтра ПАВ? Экранировка двух-трех контурного ФСС обязательна? К примеру для 38 МГц - СМД катушка 1 мкГн, подстроечный конденсатор Мурата зелёный на 6...30 пФ. Да и в контурах гетеродина и преселектора УПЧ тоже завлекает использовать микрокатушки... Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Jun 8 2013, 09:40 PM
« Предыдущая тема | Спецприёмники, радиоприемники | Следующая тема »
Настройки темы Страницы: (13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 | Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
Быстрый ответ Показать смайлики в новом окне | Включить смайлики | Включить подпись Скрыть опции темы Подписаться на тему Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме. Подписка на этот форум Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме. Скачать/Распечатать тему Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Portal-X
Сохранить