Главная страница -> VRTP -> Texнологии -> Спецприёмники, радиоприемники

Здравствуйте, Moldik ( Выход ) | Мой Профиль · 0 новых писем · Активные темы · Новые сообщения· Мой помощник

Главная
Помощь
Поиск по форуму
Форум
Фотогаллерея
Контакты
Ссылки
Поиск по статьям
Библиотека
Магазин VRTP
РАЗДЕЛЫ
Правила форума
временный раздел
Реклама на ВРТП
Статьи
Радиодетали
Измерительная техника
Технологии и материалы
Спецтехника
Микроконтроллеры
Технологии и связь
Пиратское радио
Начинающим.
Софт
Охрана, ОПС, СКУД
Разное
Самооборона
Медицинская техника
Ключевые слова
ООО "Крокс"
Источники питания
Новые книги
Шпионские штучки: Новое и лучшее
500 схем для радиолюбителей: Шпионские штучки и не только (2-е издание)
Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах
Конструируем роботов. Дроны. Руководство для начинающих
Компьютер в лаборатории радиолюбителя
Радиоконструктор 3 и 4 2018
Шпионские штучки и защита от них. Сборник (19 книг)
Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не только
Arduino для начинающих: самый простой пошаговый самоучитель
Радиоконструктор 1 2018
Обновления
Волоконно-оптический сейсмограф.
Продвинутая прозвонка 2ом на PIC12F1840 от Eddy71
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 1. Знакомство
Meshtastic — оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 4. Прошивка модема, выход в сеть.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 3. Радиомодемы самодельные.
Meshtastic – оперативно-тактический радиочат без сотовой связи и интернета. Часть 2. Радиомодемы фирменные.
Пинцет измерительный nRLC
UHF спутники LEO, NEO, GEO – в простонародии SATCOM
Кросс-платформенный терминал - SerIO 3.x
Радиомикрофон на 868.3 МГц
Статистика
Время: 12:19:40
Зарегистрированных: 85996
Последним зарегистрирован: ucozdima
Рекорд посещаемости: 12585
Групп пользователей: 4
Группы:
[Admin] [Cоучастник] [Автор] [Модератор]
Сейчас на сайте
Всего: 171
Гостей: 153
Анонимных: 2
Пользователей: 16
Зарегистрированные: IYS Moldik korneevsergey mihael Yagarto vbifvbif miket67 Nesportsmen amzodiak Vodkin khach AntonSor Eger romal76 nbn Smile.
стеклотекстолит для ПП - недорого, реактивы для травления | Внимание! Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!
Страницы: (13) 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | Ответить Новая тема Новый опрос
Простой Приемник "Мальчиш" на Li-on., Стерео WFM/NFM приемник на KSH-148 Подписка на тему | Сообщить другу | Версия для печати
vitalik_b | Сообщение: # 472706 Feb 2 2013, 11:08 PM
Дедушка Группа: Автор Сообщений: 7585 Пользователь №: 35582 Регистрация: 3-August 08 Место жительства: Украина, Харьков | У вас же ATmega32 стоит? Возможно всё таки ATmega32 не подходит к этой прошивке. -------------------- TDA - The Digital Audio Если плоскогубцы выскользнули из рук, то они обязательно упадут именно в то место, где смогут принести наибольшие потери. Закон Мэрфи.
yurasikos | Сообщение: # 472746 Feb 3 2013, 09:10 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 104 Пользователь №: 1695 Регистрация: 6-October 05 Место жительства: минск | у меня стоит мега16(купил)...залил прошивку с пятой страницы.меню начало работать. остался один глюк.ну не меняется напряжение на 22 ноге меги.соответственно нет переключения FM/NFM.отпаивал ногу - то же самое...((((
sergey1986 | Сообщение: # 472790 Feb 3 2013, 01:58 PM
Группа: Cоучастник Сообщений: 8 Пользователь №: 98318 Регистрация: 28-January 13 | ребят,а атмега16а-pu(дип корпус) можно здесь поставить?прошивка подойдет?
dantist | Сообщение: # 472829 Feb 3 2013, 04:21 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 673 Пользователь №: 18858 Регистрация: 10-March 07 Место жительства: г.Москва | Подойдет. С А Меги те же, но более усовершенные.
victorus | Сообщение: # 472958 Feb 4 2013, 07:28 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | По кнопке режим на выводе 22 должно меняться в такой последовательности: WFM mono - 1 NFM - 0 WFM stereo - 1
yurasikos | Сообщение: # 473110 Feb 4 2013, 10:11 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 104 Пользователь №: 1695 Регистрация: 6-October 05 Место жительства: минск | с прошивкой с пятой страницы и с седьмой страницы на 22 выводе всегда висит 1.независимо от диапазона...((((((
victorus | Сообщение: # 473340 Feb 6 2013, 11:27 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Вы когда кнопкой режим переключаете у вас название на экране меняется? WFM M WFM N NFM ?
yurasikos | Сообщение: # 473379 Feb 6 2013, 02:47 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 104 Пользователь №: 1695 Регистрация: 6-October 05 Место жительства: минск | да.меняется.
SerjNSK | Сообщение: # 473493 Feb 7 2013, 05:40 AM
Группа: Cоучастник Сообщений: 6 Пользователь №: 79017 Регистрация: 1-April 11 Место жительства: Новосибирск |
QUOTE (TRANSFORMER @ Jan 29 2013, 07:10 PM)
На днях вытер пыль с сего девайса. Грешу на ошибку в монтаже.
У вас на фотографиях платы нет катушки L8 , она там не нужна? Не с ней связан постоянно горящий значок "S" ? И сразу вопрос, контур C31, L8 можно заменить резонатором на 455 ? Это сообщение отредактировал SerjNSK - Feb 7 2013, 05:43 AM
sergey1986 | Сообщение: # 473507 Feb 7 2013, 09:22 AM
Группа: Cоучастник Сообщений: 8 Пользователь №: 98318 Регистрация: 28-January 13 | в общем прошит мегу16,но при установке fuse программа показывает,что должен быть кварц 3-8 мгц,а по схеме 18.дисплей не дышит Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
sergey1986 | Сообщение: # 473508 Feb 7 2013, 09:56 AM
Группа: Cоучастник Сообщений: 8 Пользователь №: 98318 Регистрация: 28-January 13 | и еще вопрос в статье написано"Приемник разработан на базе ТВ тюнера Selteka KS-H-146/148 c питанием от аккумулятора от сотового телефона" у нас есть ksh-148-eo и ksh-146-ao.какой из них подходит? P.S. в ksh-148-o(oa) стоит синтез на tda6508(только синтез).а в ksh-148-e(ea)-tua6020(синтез+преобразователь частоты+смеситель).протоколы не совпадают
sergey1986 | Сообщение: # 473517 Feb 7 2013, 11:16 AM
Группа: Cоучастник Сообщений: 8 Пользователь №: 98318 Регистрация: 28-January 13 | Спасибо!все работает-включилась частота 105,100,вопрос с тюнером не решен
TRANSFORMER | Сообщение: # 473615 Feb 7 2013, 08:21 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (SerjNSK @ Feb 7 2013, 06:40 AM)
QUOTE (TRANSFORMER @ Jan 29 2013, 07:10 PM)
На днях вытер пыль с сего девайса. Грешу на ошибку в монтаже.
У вас на фотографиях платы нет катушки L8 , она там не нужна? Не с ней связан постоянно горящий значок "S" ? И сразу вопрос, контур C31, L8 можно заменить резонатором на 455 ?
Это я её специально не поставил, т.к. фильтров ПЧ 455 кГЦ не имею в наличии. Поэтому от УЧМ временно отказался. Но замечание верное. Насчёт значка - не в курсе. victorus, может вы знаете, влияет ли отсутствие контура L8 на вкл./выкл. значка "S". У меня этот значок горит постоянно. Что касаемо замены этого контура, ИМХО его можно заменить, а имено на дискриминатор 455 кГц. Для меня это дефицит. На кварцевый резонатор или керамический(от ПДУ) вряд ли получится, у него другая функция. Здесь это именно контур, чему сродни только дискриминатор.
TRANSFORMER | Сообщение: # 473617 Feb 7 2013, 08:30 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (yurasikos @ Feb 2 2013, 12:49 PM)
по аналоговой части,кроме переключения модуляций,вопросов нет...все работает.
yurasikos, плату сами делали? По авторской схеме? Если да, то там нет ошибок? А то вдруг на схеме есть ошибки, а на плате автора все немного иначе, оттого всё работает?... Как чутьё, селективность? Что поймали? Кстати, у меня прошивка предпоследняя, характер шипения при переключении WFM/NFM меняется...точно ничего сказать не могу, т.к. девайс ничего не ловит, но вроде бы переключается как надо! Расскажите пожалуйста, как настраивали, всё как у автора? Катушкой L7 выставляли половину питания на кондере С37, и появлялся звук после подстройки L6?
yurasikos | Сообщение: # 473625 Feb 7 2013, 09:37 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 104 Пользователь №: 1695 Регистрация: 6-October 05 Место жительства: минск | плата у меня своя...насчет чутья - не могу сказать.попринимал обычные вещалки на FM.меня больше интересует NFM.как автор прошивку поправит - настрою.судя по схеме,чутье должно быть сравнимо с р-45,так как входной тюнер одинаковый... насчет разного шипения - не прислушивался...померяйте напряжение на 22 ноге меги на разных модуляциях.должно меняться или 0 или почти напряжение питания...у меня не меняется...(((( отпаял ножку меги и подсоединил землю вместо нее - приемник переключился на NFM. настраивал как писал автор...половину напряжения не ловил,просто зафиксировал сердечник в тот момент,когда происходит скачок от милливольт до напряжения питания...
SerjNSK | Сообщение: # 473683 Feb 8 2013, 06:07 AM
Группа: Cоучастник Сообщений: 6 Пользователь №: 79017 Регистрация: 1-April 11 Место жительства: Новосибирск |
QUOTE (TRANSFORMER @ Feb 7 2013, 09:21 PM)
Что касаемо замены этого контура, ИМХО его можно заменить, а именно на дискриминатор 455 кГц. Для меня это дефицит. На кварцевый резонатор или керамический(от ПДУ) вряд ли получится, у него другая функция. Здесь это именно контур, чему сродни только дискриминатор.
Вроде у народа получается успешно заменить этот контур и на кварц и на керамику из пульта. Тут описана замена на кварц http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/RC/2/rc_2.html Тут на керамику http://radioteh.nm.ru/shemes/telemeh/restrans.htm
victorus | Сообщение: # 473747 Feb 8 2013, 01:39 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 |
QUOTE
в общем прошит мегу16,но при установке fuse программа показывает,что должен быть кварц 3-8 мгц,а по схеме 18.дисплей не дышит
Стоять должен не на 18 МГц, а на 16 МГц.
QUOTE
и еще вопрос в статье написано"Приемник разработан на базе ТВ тюнера Selteka KS-H-146/148 c питанием от аккумулятора от сотового телефона" у нас есть ksh-148-eo и ksh-146-ao.какой из них подходит?
Требования такие же по тюнеру как и к Р-45. синтез на tda6508. Китайские ksh-148 не подходят, только оригинал, так как в китайских не работает Booster. Отличить китайский от оригинала можно по эмблеме JIN XIN.
QUOTE
victorus, может вы знаете, влияет ли отсутствие контура L8 на вкл./выкл. значка "S". У меня этот значок горит постоянно.
Нет не влияет только на прием NFM.
QUOTE
насчет разного шипения - не прислушивался...померяйте напряжение на 22 ноге меги на разных модуляциях.должно меняться или 0 или почти напряжение питания...у меня не меняется...(((( отпаял ножку меги и подсоединил землю вместо нее - приемник переключился на NFM.
Странно мерял на 22 ножке напряжение все меняется.
yurasikos | Сообщение: # 473771 Feb 8 2013, 03:48 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 104 Пользователь №: 1695 Регистрация: 6-October 05 Место жительства: минск |
QUOTE
Странно мерял на 22 ножке напряжение все меняется.
с прошивкой с 5-ой страницы?
TRANSFORMER | Сообщение: # 473786 Feb 8 2013, 06:15 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород |
QUOTE (SerjNSK @ Feb 8 2013, 07:07 AM)
Вроде у народа получается успешно заменить этот контур и на кварц и на керамику из пульта.
Если можно заменить, то это здОрово, ничего не скажешь! Истина в эксперименте!
victorus | Сообщение: # 474386 Feb 12 2013, 11:54 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | Обновление: В опциях 2 настройки 1)Вкл/Выкл дополнительного усилителя в тюнере. По нему легко определить китайский тюнер или нет. В китайском дополнительного усилителя нет. 2)Задействовать кварц на 4.5 МГц. Если проблема достать кварц на 7.2МГц, то можно поставить на 4.5МГц переключив в опции. Пробовал ассемблерное стирание экрана. В общем сохранение после этого перестало работать. Видимо при компиляции переменные в программе и регистры R18,R19 и R16 пересеклись. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 168 ) source.7z
victorus | Сообщение: # 474388 Feb 12 2013, 12:02 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | И прошивка Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 518 ) main.hex
TRANSFORMER | Сообщение: # 475025 Feb 16 2013, 07:16 PM
Соучастник Группа: Cоучастник Сообщений: 1146 Пользователь №: 56261 Регистрация: 21-November 09 Место жительства: Нижний Новгород | Спасибо! У нас кварц на 7.2 мгц доставабелен, только стоит дороже, почти доллар штука. А тюнеры китайские и в глаза не видел. Попадались только "SELTEKA". Будем время, подумаю, может ещё чего апгрейдить не повредит.. Например важно заменить микросхему ТА2008 на более распространённую, вроде ТЕА5711. Которая кстати, имеет выход S-метра! Уровень S-метра выводить на экране в виде вертикальных штрихов. Это сообщение отредактировал TRANSFORMER - Feb 16 2013, 07:22 PM
bulat | Сообщение: # 475027 Feb 16 2013, 07:39 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан |
QUOTE (TRANSFORMER @ Feb 16 2013, 10:16 PM)
Например важно заменить микросхему ТА2008 на более распространённую, вроде ТЕА5711. Которая кстати, имеет выход S-метра!
поддерживаю,достал все,кроме 2008,блок упр собрал на макетке- К Р А С О Т А ! ! !
bulat | Сообщение: # 475150 Feb 17 2013, 04:48 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | а R47 R50 правильно стоят-параллельно кнопкам? НЕ ВАЖНО,убил мегу Это сообщение отредактировал bulat - Feb 17 2013, 06:00 PM
victorus | Сообщение: # 475257 Feb 18 2013, 05:31 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | В схеме закралась ошибка. Резисторы R47 R50 подтянуты к плюсу питания меги. Хотя на печатной плате верно. Но пожечь это мегу не могло.
bulat | Сообщение: # 475265 Feb 18 2013, 07:33 AM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | не изза этого,не правильно поставил фузы значит так-собрал,прошил первой прошивкой,работает,но медленно,кнопки приходится нажимать подольше,решил дело в кварце,ткнул частотомером к кварцу-генерации нет,поставил мегу в программатор,выставил на внешнее тактирование 16 мгц,начал прошивать,вылезло сообщение"кристалл будет прошит с тактированием от внешнего кварца",нажал ок,прошил,вернул в приемник,все,мега дохлая,кварц и внешний сигнал 16 мгц не помогают,вернул мегу в программатор-кристалл не доступен,кварц и генератор не помог сейчас попробую вставить в доктор,может поможет есть еще мега,на всякий случай вопросы: 1)как правильно поставить фузы 2)в статье или на форуме читал,что для повышения яркости нужно 12 в,какой ток будет кушать?
victorus | Сообщение: # 475293 Feb 18 2013, 09:53 AM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | CKSEL = 110 CKOPT = 0 SUT = 0 BODEN = 0 0 - запрограммирован Ток кушать будет в пределах 40-50 мА, т.к. в дисплеи два светодиода. Это сообщение отредактировал victorus - Feb 18 2013, 09:54 AM
bulat | Сообщение: # 475302 Feb 18 2013, 10:38 AM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | МЕГУ оживил,первая версия идет(для теста),а как это CKSEL=100? вот так пытался прошить из сообщ 474388,выдает атмега 16 не поддерживает атмега 163,это как?программа не для меги16? Это сообщение отредактировал bulat - Feb 18 2013, 11:50 AM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
victorus | Сообщение: # 475329 Feb 18 2013, 01:29 PM
Гость Группа: Cоучастник Сообщений: 100 Пользователь №: 61201 Регистрация: 11-February 10 | CKSEL = 1100 один нуль пропустил CKOPT = 0 SUT = 0 BODEN = 0 0 - запрограммирован программа для меги16 Это сообщение отредактировал victorus - Feb 18 2013, 01:31 PM Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)
bulat | Сообщение: # 475339 Feb 18 2013, 02:08 PM
Фанат Группа: Cоучастник Сообщений: 4475 Пользователь №: 91830 Регистрация: 5-April 12 Место жительства: башкортостан | вот так?пробовал прошить-опять написано для меги 163 программирую среда алгоритм буилдер 544,все галочки по сравнению с квар надо инвертировать,и как понимать"0 - запрограммирован",у меня нет 0,может прога тупит не знаю,вообще с программаторамы на ВЫ,извините
« Предыдущая тема | Спецприёмники, радиоприемники | Следующая тема »
Настройки темы Страницы: (13) 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 | Ответить Шустрый ответ Новая тема Новый опрос
Быстрый ответ Показать смайлики в новом окне | Включить смайлики | Включить подпись Скрыть опции темы Подписаться на тему Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме. Подписка на этот форум Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме. Скачать/Распечатать тему Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Portal-X
Сохранить