файлы:

MidiTiny.exe 	– конвертер Midi и Karaoke файлов в формат tiny2313 (таймер 4tota и звонок Patriot)
Patriot.DSN   	- проект звонка в Proteus-e, можно сразу послушать, что получилось
*_o.asm	     	- оригинальные файлы из проектов (с мелодиями)
patriot_o.asm  	- обновленный  http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=874190#p874190
-data.asm,  patriot.asm   - исходники, файлы с мелодиями вписанными конвертером
4tota.hex, patriot.hex     - скомпилированные файлы прошивок 

Midi 	- папка с midi файлами

PsmPlayer 5 	- для редактирования midi файлов.


конвертер MidiTiny:

1.	Открываем  любой midi или караоке файл (проще всего 1-голосый).
2.	Выбираем солирующий трек (если их там несколько) в таблице выбора трека или по фильтру в таблице MIDI (если трек содержит несколько дорожек).
3.	Конвертируем (Midi -> Beep) и слушаем (Play Beep) через спикер ПК, что получилось. Если нужно меняем скорость (темп) и тон (октаву) и снова конвертируем (Midi->Beep), слушаем.
4.	Если всё устраивает конвертируем дальше (Beep -> Tiny).
5.	Если ошибок нет, то компилируем *.hex файл, выбрав нужный проект.
